# Inställning av horisontell geringsvinkel

- Ställ elverktyget i arbetsläge.

## Ställa in horisontell standard-geringsvinkel (se bild J)

För snabb och precis inställning av ofta använda horisontella geringsvinklar har sågbordet försetts med urtag (15):

vänster | höger
--- | ---
0°
45°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 45°

- Lossa låsknappen (12), om den är åtdragen.
- Tryck låsknappen (11) neråt och dra sågbordet (29) åt vänster eller höger på låsknappen tills vinkelindikatorn (14) visar önskad horisontell standard-geringsvinkel.
- Släpp låsknappen (11) igen. Sågbordet måste haka fast märkbart i spåret.
- Dra åt låsknappen (12) igen.

## Inställning av godtycklig horisontal geringsvinkel

Den horisontella geringsvinkeln kan ställas in i 47° (vänster sida) till 52° vinkel (höger sida).

- Lossa låsknappen (12), om den är åtdragen.
- Tryck låsknappen (11) neråt och dra sågbordet (29) åt vänster eller höger på låsknappen tills vinkelindikatorn (14) visar önskad horisontell geringsvinkel.
- Släpp låsknappen (11) igen.
- Dra åt låsknappen (12) igen.