# Uporaba

- Upoštevajte napetost omrežja! Napetost vira električne energije se mora ujemati s podatki na tipski ploščici električnega orodja.

- Pred žaganjem privijte pritrdilni zatič (12) in vzvod za blokado (13) potisnite navzdol. Žagin list se lahko v nasprotnem primeru zatakne v obdelovancu.

## Vklop (glejte sliko L)

- Za zagon električnega orodja pritisnite najprej zaklep vklopa (6). Nato pritisnite stikalo za vklop/izklop (35) ter ga pridržite.

Opomba: iz varnostnih razlogov stikala za vklop/izklop (35) ni mogoče zapahniti, temveč ga je treba med uporabo orodja neprekinjeno držati pritisnjenega.

## Izklop

- Za izklop spustite stikalo za vklop/izklop (35).