# ล็อคนิรภัยสำหรับขนย้าย (ดูภาพประกอบ E)

ล็อคนิรภัยสำหรับขนย้าย (25) ทำให้สามารถจับถือเครื่องมือไฟฟ้าได้สะดวกเมื่อขนย้ายไปยังสถานที่ทำงานต่างๆ

## การปลดเครื่อง (ตำแหน่งทำงาน)

- ดันแขนเครื่องมือตรงด้ามจับ (5) ลงเล็กน้อยเพื่อคลายล็อคนิรภัยสำหรับขนย้าย (25)
- ดึงล็อคนิรภัยสำหรับขนย้าย (25) ออกมาด้านนอกทั้งหมด
- เลื่อน‌แขน‌เครื่องมือ‌ขึ้น‌‌อย่างช้าๆ

## การรัดเครื่อง (ตำแหน่งขนย้าย)

- คลายสกรูล็อค (1) ออกหากหนีบอุปกรณ์สไลด์ (2) อยู่ ดึง‌แขน‌เครื่องมือ‌ไปทางด้านหน้าจนสุด และ‌ขัน‌สกรูล็อค‌กลับเข้า‌ให้‌แน่นเพื่อล็อคอุปกรณ์สไลด์
- ขันสกรูปรับ (23) ขึ้นทั้งหมด
- สำหรับการล็อคโต๊ะเลื่อย (29) ให้ขันลูกบิดล็อค (12) ให้แน่น
- หมุนแขนเครื่องมือตรงด้ามจับ (5) ลงด้านล่างจนสามารถกดล็อคนิรภัยสำหรับขนย้าย (25) เข้าด้านในจนสุด

ตอนนี้‌แขน‌เครื่องมือ‌ถูก‌ล็อค‌อย่าง‌แน่นหนา‌เพื่อ‌การขนย้าย