# Kuljetusvarmistin (katso kuva E)

Kuljetusvarmistin (25) helpottaa sähkötyökalun käsittelyä, kun kuljetat sitä käyttöpaikasta toiseen.

## Sähkötyökalun lukituksen vapautus (käyttöasento)

- Paina sahausvartta kahvalla (5) hieman alaspäin, jotta saat vapautettua kuljetusvarmistimen (25) kuormituksesta.
- Vedä kuljetusvarmistin (25) kokonaan ulos.
- Ohjaa sahausvartta hitaasti ylöspäin.

## Sähkötyökalun varmistus (kuljetusasento)

- Avaa lukitusruuvi (1), jos se on lukinnut liukulaitteen (2). Vedä sahausvartta eteenpäin ääriasentoonsa ja kiristä lukitusruuvi liukulaitteen lukitsemiseksi.
- Ruuvaa säätöruuvia (23) ylöspäin, kunnes se on ääriasennossa.
- Vedä sahapöydän (29) lukitsemiseksi lukitusnupista (12).
- Käännä sahausvartta kahvan (5) avulla alaspäin, kunnes saat painettua kuljetusvarmistimen (25) kokonaan sisään.

Sahausvarsi on tämän jälkeen lukittu turvallista kuljetusta varten.