# Componenti illustrati

La numerazione dei componenti raffigurati è riferita all’illustrazione dell’elettroutensile nella pagina con rappresentazione grafica.

(1) | Vite di fissaggio del dispositivo di trazione
(2) | Dispositivo di trazione
(3) | Targhetta di pericolo raggio laser
(4) | Impugnatura per il trasporto
(5) | Impugnatura
(6) | Dispositivo di blocco dell’interruttore di avvio/arresto
(7) | Cuffia di protezione
(8) | Cuffia di protezione oscillante
(9) | Fori di montaggio
(10) | Piano d’appoggio
(11) | Pulsante di bloccaggio per angoli obliqui (orizzontali)
(12) | Pomello di fissaggio per qualsiasi angolo obliquo (orizzontale)
(13) | Pulsante di bloccaggio per angoli obliqui (verticali)
(14) | Indicatore di angolo obliquo (orizzontale)
(15) | Tacche per angoli obliqui standard (orizzontali)
(16) | Prolunga del banco sega
(17) | Supporto per i pezzi in lavorazioneA)
(18) | Guida di battuta fissa
(19) | Guida di battuta regolabile
(20) | Morsetto a vite
(21) | Pulsante di regolazione per angolo obliquo di 0° (verticale)
(22) | Asta di profondità
(23) | Vite di regolazione della battuta di profondità
(24) | Chiave a brugola
(25) | Dispositivo di sicurezza per il trasporto
(26) | Guida longitudinale
(27) | Incavi di impugnatura
(28) | Fori per fissaggio in orizzontale
(29) | Banco sega
(30) | Scala per angoli obliqui (orizzontali)
(31) | Protezione antiribaltamento
(32) | Rotella di scorrimento
(33) | Bloccaggio dell’alberino
(34) | Apertura di uscita raggio laser
(35) | Interruttore di avvio/arresto
(36) | Interruttore di avvio/arresto del laser (marcatura della linea di taglio)
(37) | Espulsione trucioli
(38) | Vite ad alette per fissare la guida di battuta regolabile
(39) | Fori per morsetto a vite
(40) | Vite di arresto per intervallo di angolo obliquo destro (verticale)
(41) | Battuta per angoli obliqui standard a 45°, 22,5° e 33,9° (verticali)
(42) | Vite di serraggio della prolunga del banco sega
(43) | Vite di fissaggio della prolunga del banco sega
(44) | Attacco per supporto per i pezzi in lavorazione (sull’elettroutensile)
(45) | Attacco per secondo supporto per i pezzi in lavorazione (su supporto per i pezzi in lavorazione)
(46) | Sacchetto raccoglipolvere
(47) | Vite a brugola per fissaggio della lama
(48) | Flangia di serraggio
(49) | Lama
(50) | Flangia di serraggio interna
(51) | Vite ad alette per regolare l’altezza dell’asta filettata
(52) | Asta filettata
(53) | Vite ad alette del morsetto a vite
(54) | Perno del morsetto a vite
(55) | Indicatore di angolo obliquo (verticale)
(56) | Scala per angoli obliqui (verticali)
(57) | Vite di serraggio della guida longitudinale
(58) | Binario di guida della guida longitudinale
(59) | Vite ad alette per fissare il binario di guida della guida longitudinale
(60) | Viti per piano d’appoggio
(61) | Vite di regolazione per posizionamento del laser
(62) | Triangolo di misura
(63) | Vite di arresto per angolo obliquo a 0° (verticale)
(64) | Viti a brugola della guida di battuta
(65) | Vite dell’indicatore di angolo (verticale)
(66) | Vite dell’indicatore di angolo (orizzontale)

A)

  Non disponibile per tutte le versioni specifiche nazionali.