# Indstilling af lodrette geringsvinkler

Den lodrette geringsvinkel kan indstilles i et område fra 45° (venstre side) til 45° (højre side).

Anslag til vinklerne 0°, 22,5°, 33,9° og 45° benyttes til hurtig og præcis indstilling af ofte benyttede lodrette geringsvinkler.

##

- Fjern den venstre justerbare anslagsskinne (19).
- Drej venstre anslag (41), indtil den lodrette standardgeringsvinkel på 45° går i indgreb på pilemarkeringen.
  Dermed kan der drejes i hele svingområdet til venstre.
- Træk låseknappen (13) opad.
- Sving værktøjsarmen på håndgrebet (5) til venstre, indtil vinkelviseren viser den ønskede lodrette geringsvinkel.
- Hold værktøjsarmen i denne stilling, og tryk låseknappen (13) nedad igen.

##

- Fjern den højre justerbare anslagsskinne (19).
- Drej højre anslag (41), indtil den lodrette standardgeringsvinkel på 45° går i indgreb på pilemarkeringen.
  Dermed kan der drejes i hele området til højre.
- Træk låseknappen (13) opad.
- Drej indstillingsknoppen (21) let mod venstre, og sving værktøjsarmen på håndgrebet (5) mod højre, indtil vinkelviseren viser den ønskede lodrette geringsvinkel.
- Hold værktøjsarmen i denne stilling, og tryk låseknappen (13) nedad igen.

##

- Fjern den højre/venstre justerbare anslagsskinne (19).
- Træk låseknappen (13) opad.

Standardgeringsvinkel 0°:

- Drej indstillingsknoppen (21) let mod venstre, og sving værktøjsarmen fra højre over 0°-positionen, indtil den går hørbart i indgreb i 0°-position.
- Tryk låseknappen (13) nedad igen.

Standardgeringsvinkel 45°, 33,9° og 22,5°:

- Drej venstre eller højre anslag (41), indtil den ønskede lodrette standardgeringsvinkel går i indgreb på pilemarkeringen.
- Sving værktøjsarmen mod venstre til anslag.
  eller
  Drej indstillingsknoppen (21) let mod venstre, og sving værktøjsarmen på håndgrebet (5) mod højre til anslag.
- Tryk låseknappen (13) nedad igen.