# 安裝各部件

- 小心地從包裝中取出所有隨附零件。
- 拆除電動工具和隨附配件上的所有包裝材料。

- 為方便作業，安裝隨附的裝置元件時請注意，電動工具應位於搬運位置。

## 安裝鋸台延長件（請參考圖 A1）

您可以在電動工具的左側或右側安裝延伸架。如此有加寬鋸台延長件的效果。

- 使用十字螺絲起子將防鬆螺栓 (43) 從鋸台延長件旋出。
- 使電動工具傾斜。
- 將鋸台延長件 (16)從電動工具兩側往其專用開孔推入到底。
- 為防止拉出，請將防鬆螺栓 (43) 再次旋入鋸台延長件。

## 安裝工件托架（請參考圖 A2）

工件托架 (17) 可定位在電動工具左方、右方或前方。 彈性插拔系統可用於加裝多種加長或加寬裝置（請參考圖 G）。

- 根據需求將工件托架 (17) 插入電動工具上的支座 (44) 或第二個工件托架的支座 (45) 內。

- 請勿從工件托架抬起電動工具。
  搬動電動工具時只能使用搬運裝置。