# Symbolen

De volgende symbolen kunnen voor het gebruik van het elektrische gereedschap van belang zijn. Zorg ervoor dat u de symbolen en hun betekenis kent. Het juiste begrip van de symbolen helpt u het elektrische gereedschap beter en veiliger te gebruiken.

Symbolen en hun betekenis
| Laserstraling Kijk niet in de straal Laserinrichting van klasse 2 voor consumenten EN 50689:2021
| Houd uw handen uit de buurt van de plaats waar gezaagd wordt, terwijl het elektrische gereedschap loopt. Bij aanraking van het zaagblad bestaat verwondingsgevaar.
| Draag een stofmasker.
| Draag een veiligheidsbril.
| Draag een gehoorbescherming. De blootstelling aan lawaai kan gehoorverlies tot gevolg hebben.
| Gevarenzone! Houd handen, vingers of armen zo veel mogelijk hier uit de buurt.
| Voor het instellen van willekeurige verticale verstekhoeken moet de gereedschaparm vrij kunnen bewegen. Blokkeerknop omhoog getrokken: er kunnen verticale verstekhoeken worden ingesteld. Blokkeerknop omlaag geduwd: de ingestelde verticale verstekhoek wordt vastgehouden.
| Let op de afmetingen van het zaagblad. De gatdiameter moet zonder speling op de uitgaande as passen. Indien het gebruik van reduceerstukken nodig is, dient u erop te letten dat de afmetingen van het reduceerstuk passen bij de zaagbladdikte en bij de gatdiameter van het zaagblad evenals bij de diameter van de uitgaande as. Gebruik indien mogelijk de met het zaagblad meegeleverde reduceerstukken. De zaagbladdiameter moet overeenkomen met de informatie op het symbool.
| Bij het zagen van verticale verstekhoeken moet de linker of rechter verstelbare aanslagrail worden verwijderd.