# Attēlotās sastāvdaļas

Attēloto komponentu numerācija atbilst karstā elektroinstrumenta attēlojumam grafiskajā lapā.

(1) | Skrūve horizontālās pārbīdes slīdrokas fiksēšanai
(2) | Slīdroka darbinstrumenta galvas horizontālai pārbīdei
(3) | Lāzera brīdinājuma uzlīme
(4) | Rokturis transportēšanai
(5) | Rokturis
(6) | Ieslēdzēja atkārtotas ieslēgšanas bloķēšanas poga
(7) | Aizsargpārsegs
(8) | Kustīgais aizsargpārsegs
(9) | Stiprinājuma urbumi
(10) | Asmens aptverplāksne
(11) | Zāģēšanas leņķa (horizontāli) fiksēšanas taustiņš
(12) | Brīvi izvēlēta zāģēšanas leņķa (horizontāli) fiksēšanas rokturis
(13) | Zāģēšanas leņķa (vertikāli) fiksēšanas taustiņš
(14) | Zāģēšanas leņķa (horizontāli) pārbaudes disks
(15) | Zāģēšanas leņķa (horizontāli) standarta vērtību ierobes
(16) | Zāģēšanas galda pagarinātājs
(17) | Apstrādājamā priekšmeta paliktnisA)
(18) | Nekustīga vadotne
(19) | Pārbīdāmā vadotne
(20) | Skrūvspīles
(21) | Poga vertikālā zāģēšanas leņķa fiksētās vērtības 0° iestatīšanai
(22) | Dziļuma ierobežotājs
(23) | Dziļuma ierobežotāja regulēšanas skrūve
(24) | Sešstūra stieņatslēga
(25) | Transportēšanas aizsardzība
(26) | Garuma atdure
(27) | Satveršanas padziļinājumi
(28) | Urbumi horizontālai nostiprināšanai
(29) | Zāģēšanas galds
(30) | Zāģēšanas leņķa (horizontāli) skala
(31) | Pretapgāšanās balsts
(32) | Slīdrullītis
(33) | Darbvārpstas fiksators
(34) | Lāzera stara izvadlūka
(35) | Ieslēdzējs/izslēdzējs
(36) | Lāzera ieslēdzējs (zāģējuma līnijas iezīmēšanai)
(37) | Skaidu izvadīšanas īscaurule
(38) | Spārnskrūve pārbīdāmās vadotnes fiksēšanai
(39) | Skrūvspīlēm paredzētie urbumi
(40) | Atdurskrūve zāģēšanas leņķa iestatīšanai pa labi
(41) | Zāģēšanas leņķa (vertikāli) standarta vērtību 45°, 22,5° un 33,9° atdure
(42) | Skrūve zāģēšanas galda pagarinātāja fiksēšanai
(43) | Zāģēšanas galda pagarinājuma fiksācijas skrūve
(44) | Apstrādājamā priekšmeta paliktņa stiprinājums (uz elektroinstrumenta)
(45) | Stiprinājums otrajam apstrādājamā priekšmeta paliktnim (uz apstrādājamā priekšmeta paliktņa)
(46) | Putekļu maisiņš
(47) | Zāģa asmens stiprināšanas sešstūra ligzdskrūve
(48) | Piespiedējatloks
(49) | Zāģa asmens
(50) | Iekšējais piespiedējatloks
(51) | Spārnskrūve vītņstieņa augstuma pielāgošanai
(52) | Vītņstienis
(53) | Spārnskrūve skrūvspīlēm
(54) | Tapas skrūvspīlēm
(55) | Vertikālā zāģēšanas leņķa rādītājs
(56) | Zāģēšanas leņķa (vertikāli) skala
(57) | Garuma atdures piespiedējskrūve
(58) | Garuma atdures vadotnes sliede
(59) | Spārnskrūve garuma atdures vadotnes sliedes fiksācijai
(60) | Asmens aptverplāksnes skrūves
(61) | Lāzera stāvokļa regulēšanas skrūve
(62) | Leņķa trīsstūris
(63) | Atdurskrūve vertikālā zāģēšanas leņķa 0° iestatīšanai
(64) | Sešstura ligzdskrūve vadotnes sliedei
(65) | Zāģēšanas leņķa rādītāja (vertikāli) skrūve
(66) | Pārbaudes diska (horizontāli) skrūve

A)

  Ne visās valstij specifiskajās versijās pieejams.