# Componentes ilustrados

A numeração dos componentes i‌lus‌tra‌dos refere‑se à apresentação da ferramenta elétrica na página de esquemas.

(1) | Parafuso de fixação do dispositivo de tração
(2) | Dispositivo de tração
(3) | Placa de advertência laser
(4) | Punho de transporte
(5) | Punho
(6) | Bloqueio de ligação para o interruptor de ligar/desligar
(7) | Tampa de proteção
(8) | Cobertura de proteção pendular
(9) | Furos para montagem
(10) | Suporte com os contornos da ferramenta
(11) | Tecla de bloqueio para ângulo de meia-esquadria (horizontal)
(12) | Manípulo de fixação para qualquer ângulo de meia-esquadria (horizontal)
(13) | Tecla de bloqueio para ângulo de meia-esquadria (vertical)
(14) | Indicador de ângulo para ângulo de meia-esquadria (horizontal)
(15) | Entalhes para ângulos de meia-esquadria padrões (horizontal)
(16) | Prolongamento da mesa de serra
(17) | Apoio para as peçasA)
(18) | Carril limitador fixo
(19) | Carril limitador ajustável
(20) | Grampo
(21) | Botão de regulação para ângulo de meia-esquadria de 0° (vertical)
(22) | Batente de profundidade
(23) | Parafuso de ajuste do limitador de profundidade
(24) | Chave sextavada interior
(25) | Proteção de transporte
(26) | Batente longitudinal
(27) | Cavidades de pega
(28) | Furos para possibilidade de fixação horizontal
(29) | Mesa de serra
(30) | Escala para ângulo de meia-esquadria (horizontal)
(31) | Proteção contra tombamento
(32) | Rolo de deslize
(33) | Bloqueio do veio
(34) | Abertura para saída do raio laser
(35) | Interruptor de ligar/desligar
(36) | Interruptor de ligar/desligar para laser (identificação da linha de corte)
(37) | Expulsão de aparas
(38) | Parafuso de orelhas para fixar o carril limitador ajustável
(39) | Furos para grampos
(40) | Parafuso batente para a amplitude dos ângulos de meia-esquadria à direita (vertical)
(41) | Batente para ângulos de meia-esquadria padrão de 45°, 22,5° e 33,9° (vertical)
(42) | Parafuso de fixação do prolongamento da mesa de serra
(43) | Parafuso de segurança do prolongamento da mesa de serra
(44) | Suporte para apoio para peças (na ferramenta elétrica)
(45) | Suporte para segundo apoio para peças (no apoio para peças)
(46) | Saco do pó
(47) | Parafuso de sextavado interior para fixação do disco de serra
(48) | Flange de aperto
(49) | Disco de serra
(50) | Flange de aperto interior
(51) | Parafuso de orelhas para adaptar a altura da haste roscada
(52) | Haste roscada
(53) | Parafuso de orelhas do grampo
(54) | Pino grampo
(55) | Indicador de ângulo para ângulo de meia-esquadria (vertical)
(56) | Escala para ângulo de meia-esquadria (vertical)
(57) | Parafuso de aperto do batente longitudinal
(58) | Calha de guia do limitador de comprimento
(59) | Parafuso de orelhas para fixar a calha de guia do limitador de comprimento
(60) | Parafusos para o suporte com os contornos da ferramenta
(61) | Parafuso de ajuste para posicionamento do laser
(62) | Esquadro
(63) | Parafuso batente para ângulo de meia-esquadria de 0° (vertical)
(64) | Parafusos de sextavado interior do carril limitador
(65) | Parafuso para indicador de ângulo (vertical)
(66) | Parafuso para indicador de ângulo (horizontal)

A)

  Não disponível em todas as versões específicas do país.