# Montage van onderdelen

- Neem alle meegeleverde onderdelen voorzichtig uit de verpakking.
- Verwijder al het verpakkingsmateriaal van het elektrische gereedschap en de meegeleverde accessoires.

- Let erop dat het elektrische gereedschap zich in de transportstand bevindt, om de werkzaamheden bij de montage van de meegeleverde machine-elementen gemakkelijker te maken.

## Zaagtafelverlengingen monteren (zie afbeelding A1)

Als u de zaagtafel verder wilt verbreden, kunt u links en rechts van het elektrische gereedschap zaagtafelverlengingen monteren.

- Schroef de borgschroeven (43) met een kruiskopschroevendraaier uit de zaagtafelverlengingen.
- Kantel het elektrische gereedschap.
- Schuif de zaagtafelverlengingen (16) aan beide kanten van het elektrische gereedschap tot aan de aanslag in de daarvoor bestemde boorgaten .
- Voor borging van het uitschuifbaar deel schroeft u de borgschroeven (43) weer in de zaagtafelverlengingen.

## Werkstuksteunen monteren (zie afbeelding A2)

De werkstuksteunen (17) kunnen links, rechts of voor op het elektrische gereedschap worden geplaatst. Het flexibele steeksysteem biedt u een groot aantal verlengings- en verbredingsmogelijkheden (zie afbeelding G).

- Steek desgewenst de werkstuksteun (17) in de opnamen (44) op het elektrische gereedschap of in de opnamen (45) van de tweede werkstuksteun.

- Draag het elektrische gereedschap nooit aan de werkstuksteunen.
  Gebruik bij het transporteren van het elektrische gereedschap alleen de transportvoorzieningen.