# Montering av enskilda delar

- Ta försiktigt ut alla medlevererade delar ur förpackningen.
- Avlägsna allt förpackningsmaterial från elverktyget och medlevererat tillbehör.

- För att underlätta arbetet vid montering av medföljande delar, se till att elverktyget befinner sig i transportställning.

## Montera sågbordsförlängningar (se bild A1)

För extra breddning av sågbordet kan sågbordsförlängningar monteras både till vänster och höger om elverktyget.

- Skruva ut låsskruvarna (43) ur sågbordsförlängningarna med en krysspårmejsel.
- Tippa elverktyget.
- Skjut sågbordsförlängningarna (16) på båda sidor om elverktyget till anslag i avsedda hål.
- För att skapa en utdragssäkring skruvar du in låsskruven (43) i sågbordsförlängningarna igen.

## Montera arbetsstyckessupport (se bild A2)

Arbetsstyckessupporten (17) kan positioneras till vänster, höger eller framtill på elverktyget. Det flexibla insättningssystemet möjliggör en lång rad förlängnings- eller breddningsvarianter (se bild G).

- Sätt in arbetsstyckessupporten(17) i hållarna (44) på elverktyget eller i hållarna (45) på den andra arbetsstyckessupporten.

- Bär aldrig elverktyget i arbetsstyckessupporten.
  Vid transport av elverktyget använd endast transportanordningarna.