# Transporte da ferramenta elétrica (ver figura Y)

Antes de transportar a ferramenta elétrica tem de executar os seguintes passos:

- Solte o parafuso de fixação (1), caso este esteja apertado. Puxe o braço da ferramenta totalmente para a frente e aperte novamente o parafuso de fixação.
- Assegure que o limitador de profundidade (22) está totalmente pressionado para dentro e que o parafuso de ajuste (23) cabe no entalhe sem tocar no limitador de profundidade ao mover o braço da ferramenta.
- Coloque a ferramenta elétrica em posição de transporte.
- Remova todos os acessórios que não podem ser montados firmemente na ferramenta elétrica. Colocar as lâminas de serra não usadas, se possível, em um recipiente fechado para o transporte.
- Transporte a ferramenta elétrica pela alça de transporte (4) ou agarre nas cavidades (27) laterais da mesa de serra.

- Para transportar a ferramenta elétrica use apenas os dispositivos de transporte e nunca os dispositivos de proteção ou os apoios para as peças.