# Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht sich auf die Darstellung des Elektrowerkzeugs auf der Grafikseite.

(1) | Feststellschraube der Zugvorrichtung
(2) | Zugvorrichtung
(3) | Laser-Warnschild
(4) | Transportgriff
(5) | Handgriff
(6) | Einschaltsperre für Ein-/Ausschalter
(7) | Schutzhaube
(8) | Pendelschutzhaube
(9) | Bohrungen für Montage
(10) | Einlegeplatte
(11) | Arretiertaste für Gehrungswinkel (horizontal)
(12) | Feststellknauf für beliebige Gehrungswinkel (horizontal)
(13) | Arretiertaste für Gehrungswinkel (vertikal)
(14) | Winkelanzeiger für Gehrungswinkel (horizontal)
(15) | Einkerbungen für Standard-Gehrungswinkel (horizontal)
(16) | Sägetischverlängerung
(17) | WerkstückauflageA)
(18) | Feststehende Anschlagschiene
(19) | Verstellbare Anschlagschiene
(20) | Schraubzwinge
(21) | Einstellknopf für 0°-Gehrungswinkel (vertikal)
(22) | Tiefenanschlag
(23) | Justierschraube des Tiefenanschlags
(24) | Innensechskantschlüssel
(25) | Transportsicherung
(26) | Längenanschlag
(27) | Griffmulden
(28) | Bohrungen für horizontale Fixiermöglichkeit
(29) | Sägetisch
(30) | Skala für Gehrungswinkel (horizontal)
(31) | Kippschutz
(32) | Gleitrolle
(33) | Spindelarretierung
(34) | Austrittsöffnung Laserstrahlung
(35) | Ein-/Ausschalter
(36) | Ein-/Ausschalter für Laser (Schnittlinienkennzeichnung)
(37) | Spanauswurf
(38) | Flügelschraube zum Fixieren der verstellbaren Anschlagschiene
(39) | Bohrungen für Schraubzwinge
(40) | Anschlagschraube für rechten Gehrungswinkelbereich (vertikal)
(41) | Anschlag Standard-Gehrungswinkel 45°, 22,5° und 33,9° (vertikal)
(42) | Klemmschraube der Sägetischverlängerung
(43) | Sicherungsschraube der Sägetischverlängerung
(44) | Aufnahme für Werkstückauflage (am Elektrowerkzeug)
(45) | Aufnahme für zweite Werkstückauflage (an Werkstückauflage)
(46) | Staubbeutel
(47) | Innensechskantschraube für Sägeblattbefestigung
(48) | Spannflansch
(49) | Sägeblatt
(50) | Innerer Spannflansch
(51) | Flügelschraube zum Anpassen der Höhe der Gewindestange
(52) | Gewindestange
(53) | Flügelschraube der Schraubzwinge
(54) | Zapfen Schraubzwinge
(55) | Winkelanzeiger für Gehrungswinkel (vertikal)
(56) | Skala für Gehrungswinkel (vertikal)
(57) | Klemmschraube des Längenanschlags
(58) | Führungsschiene des Längenanschlags
(59) | Flügelschraube zum Fixieren der Führungsschiene des Längenanschlags
(60) | Schrauben für Einlegeplatte
(61) | Stellschraube für Laserpositionierung
(62) | Winkeldreieck
(63) | Anschlagschraube für 0°-Gehrungswinkel (vertikal)
(64) | Innensechskantschrauben der Anschlagschiene
(65) | Schraube für Winkelanzeiger (vertikal)
(66) | Schraube für Winkelanzeiger (horizontal)

A)

  Nicht bei allen länderspezifischen Ausführungen verfügbar.