# การเตรียมการทำงาน

เพื่อให้แน่ใจว่าจะตัดชิ้นงานได้อย่างแม่นยำ หลังการใช้งานหนักท่านต้องตรวจสอบการปรับพื้นฐานของเครื่องมือไฟฟ้าและปรับตั้ง หากจำเป็น
สำหรับเรื่องนี้ท่านต้องมีประสบการณ์และเครื่องมือพิเศษที่สอดคล้องกัน

ศูนย์บริการลูกค้า บ๊อช ให้‌บริการ‌บำรุง‌รักษา‌ได้‌รวดเร็ว‌และ‌เชื่อถือได้

##

ต้อง‌‌‌หนุน‌‌‌ส่วนปลาย‌‌‌ของ‌‌‌ชิ้นงาน‌‌‌ที่‌‌หนัก‌‌และ‌‌มี‌‌‌ขนาด‌ยาวที่‌‌‌ลอยอยู่

โต๊ะเลื่อยสามารถขยายความยาวไปทางซ้ายหรือทางขวาด้วยส่วนขยายโต๊ะเลื่อย (16)

- คลายสกรูหนีบ (42)
- ดึง‌ส่วนขยาย‌โต๊ะเลื่อย (16) ออกด้านนอกจนถึง‌ความยาว‌ที่‌ต้องการ
- สำหรับการตรึง‌ส่วนขยาย‌โต๊ะเลื่อย ให้ขันสกรูหนีบ (42) กลับเข้าให้แน่น

ระบบปลั๊กอินที่ยืดหยุ่นของอุปกรณ์หนุนชิ้นงาน (17) ช่วยให้คุณขยายหรือขยายรูปแบบได้หลากหลาย

- เสียบอุปกรณ์หนุนชิ้นงาน (17) ส่วนรองรับ (44) ที่เครื่องมือไฟฟ้าหรือในส่วนรองรับ (45) ของอุปกรณ์หนุนชิ้นงานที่สอง

- อย่า‌หิ้ว‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า‌ตรงอุปกรณ์หนุนชิ้นงาน
  ขนย้าย‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้าด้วยอุปรณ์‌สำหรับ‌ขนย้าย‌เท่านั้น

##

คุณจำเป็นต้องถอดรางกั้นแบบปรับได้ด้านซ้ายหรือด้านขวา (19) ขณะเลื่อยมุมข้อต่อในแนวตั้ง

- คลายสกรูหางปลา (38)
- ถอดรางกั้นแบบปรับได้ (19)

หลังจากเลื่อยมุมข้อต่อในแนวตั้งแล้ว ให้ใส่รางกั้นแบบปรับได้ (19) กลับเข้าที่อีกครั้ง แล้วขันสกรูหางปลา (38) ให้แน่น

##

เพื่อ‌ความ‌ปลอดภัย‌สูงสุด‌ขณะ‌ทำงาน ต้อง‌หนีบ‌ชิ้นงาน‌ให้‌แน่น‌เสมอ
อย่า‌เลื่อย‌ชิ้นงาน‌ที่มี‌ขนาด‌เล็ก‌มาก‌ที่‌ยึดหนีบ‌ไม่ได้

### การยึดในแนวตั้ง

- กดชิ้นงานเข้าหาแผ่นกั้น (18) และ (19)
- ใส่แคลมป์ยึดวัสดุ (20) ที่จัดส่งมาเข้าในรูที่มีไว้สำหรับวัตถุประสงค์นี้ (39)
- คลายน๊อตปีก (51) ออก และปรับแคลมป์ยึดวัสดุให้เข้ากับชิ้นงาน ขันน๊อตปีกกลับให้แน่นอีกครั้ง
- ขันก้านหมุนเกลียว (52) ให้แน่น และด้วยเหตุนี้ชิ้นงานจึงถูกยึดแน่น

### การยึดในแนวนอน

- ขันสกรูหางปลา (53) ออก แล้วดึงแคลมป์ยึดวัสดุออกจากกัน
- สอดแคลมป์ยึดวัสดุที่ "ลดขนาดลง" (20) พร้อมกรวย (54) เข้าไปในรูที่เจาะไว้ (28)
- กดชิ้นงานเข้าหาโต๊ะเลื่อย (29)
- ขันก้านเกลียว (52) ให้แน่น ซึ่งจะช่วยให้ชิ้นงานถูกยึดไว้อย่างแน่นหนา

### การปลดชิ้นงาน

- เมื่อต้องการปลดแคลมป์ยึดวัสดุ ให้หมุนก้านหมุนเกลียว (52) ไปในทิศทวนเข็มนาฬิกา