# Tehnilised andmed

Järkamissaag |  | GCM 254 D
--- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎ ‎3 601 M53 0..‎
Nimisisendvõimsus | W | 1800
Tühikäigu-pöörlemiskiirus | min-1 | 4800
Laseri tüüp | nm | 650
| mW | < 1
Laseri klass |  | 2
Kaal | kg | 17,9
Kaitseklass |  | / II
Sobivate saeketaste mõõtmed
Saeketta läbimõõt | mm | 254
Saeketta põhiosa paksus | mm | 1,4−2,5
Max lõikelaius | mm | 3
Siseava läbimõõt | mm | 30

Tooriku lubatud mõõtmed (maksimaalne/minimaalne): vaadake Töödeldava detaili lubatud mõõtmed

Andmed kehtivad nimipingel [U] 230 V. Teistsuguste pingete ja kasutusriigis spetsiifiliste mudelite puhul võivad toodud andmed varieeruda.

Seade vastab IEC 61000-3-11 nõuetele ja ühendatakse vastavalt ühendustingimustele. Ebasoodsates voolutingimustes võib seade põhjustada aeg-ajalt pingekõikumisi. Selle seadme takistuseks on määratud Ztegelik = 0,094 Ω. Kasutaja peab veenduma, et ühenduspunkt takistusega Zmax, kuhu seade ühendatakse, vastab takistuse nõuetele: Ztegelik ≥ Zmax. Kui Zmax ei ole teada, määrake Zmax kindlaks konsulteerides võrguteenuse osutaja või tarneasutusega.

Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.