# راهنمائی‌های عملی

##

پرتو لیزر، خط برش تیغه اره را به شما نشان می دهد. از این طریق می توانید بدون اینکه حفاظ ایمنی متحرک را باز کنید، قطعه کار را جهت اره کردن به دقت در موقعیت برش قرار دهید.

- برای این کار، پرتو لیزر را با کلید (36) روشن کنید.
- علامت گذاری مد نظر خود را روی قطعه کار، روی مرکز خط لیزر تنظیم کنید.

نکته: قبل از اره کردن، نمایش صحیح خط برش را بررسی کنید. پرتو لیزر می تواند بطور مثال در اثر ارتعاش ناشی از کاربرد پی در پی جابجا شود.

##

حداکثر قطعات کار:

زاویه مورب افقی | زاویه مورب عمودی | ارتفاع x عرض [mm]
--- | --- | ---
0° | 0° | 90 x ‏310‏
45° | 0° | 90 x ‏210‏
0° | 45° (چپ) | 45 x ‏310‏
45° | 45° (چپ) | 45 x ‏210‏
0° | 45° (راست) | 35 x ‏310‏
45° | 45° (راست) | 35 x ‏210‏

حداقل قطعات کار (= همه قطعات کاری که بتوان آنها را با گیره پیچی ارسالی (20) در سمت چپ یا راست تیغه اره محکم کرد): ‎130 x 50 mm‎ (طول x عرض)

حداکثر عمق برش (‎0°/0°‎‏): ‎90 mm‎

##

جهت اره کاری آسان قطعات کار با طول یکسان، می توان از نگهدارنده انتهای قطعه کار (26) استفاده کرد.

- پیچ نگهدارنده (57) را شل کنید و نگهدارنده انتهای قطعه کار (26) را در ریل راهنما (58)، روی اندازه مورد نظر قرار دهید.
- پیچ نگهدارنده (57) را دوباره محکم کنید.

قطعات کار با طول بیشتر:

- پیچ خروسکی (59) را شل کنید و ریل راهنما (58) را تا انتها به سمت بیرون بکشید.
- پیچ خروسکی (59) را دوباره محکم کنید.
- نگهدارنده انتهای قطعه کار (26) را روی اندازه مورد نظر تنظیم کنید.

اره کردن بدون نگهدارنده انتهای قطعه کار:

- پیچ نگهدارنده (57) را شل کنید و نگهدارنده انتهای قطعه کار (26) را در ریل راهنما (58) بطور کامل به سمت بیرون حرکت دهید.
- نگهدارنده انتهای قطعه کار را حدود ‎90° بچرخانید تا با خط کش راهنما (18) مماس شود.
- پیچ نگهدارنده (57) را دوباره محکم کنید.

##

برای اره کردن یک شیار، باید تعیین کننده عمق برش را تنظیم نمود.

- نگهدارنده عمق (22) را به بیرون برانید.
- بازوی ابزار روی دسته (5) را به حالت دلخواه برانید.
- پیچ تنظیم (23) را آنقدر بر عکس بچرخانید که انتهای پیچ، با نگهدارنده عمق (22) تماس پیدا کند.
- بازوی ابزار را آهسته به طرف بالا ببرید.

##

در بریدن قطعات کاری خمیده یا قطعات گرد، باید با مهار کردن صحیح از لغزیدن قطعه کار جلوگیری کنید. در خط برش نباید هیچ فاصله یا شکافی مابین قطعه کار، خط کش راهنما و میز اره وجود داشته باشد.

در صورت لزوم باید یک گیره نگهدارنده ویژه درست کنید.

##

پس از استفاده طولانی مدت از ابزار برقی، ممکن است صفحه مونتاژ (10) مستهلک شود.

صفحه مونتاژ معیوب را تعویض کنید.

- ابزار برقی را در وضعیت آماده به کار قرار دهید.
- پیچ ها (60) را با پیچ گوشتی چهارسوی رایج در بازار باز و صفحه مونتاژ قدیمی (10) را بردارید.
- صفحه مونتاژ جدید را قرار دهید و پیچ ها (60) را دوباره محکم کنید.