# Ibrugtagning

- Kontroller netspændingen! Strømkildens spænding skal stemme overens med angivelserne på el-værktøjets typeskilt.

- Træk låseknappen (12) fast nedad, og tryk låseknappen (13) nedad før savning. Ellers kan savklingen sætte sig fast i emnet.

## Tænding (se billede L)

- For ibrugtagning af el-værktøjet trykkes først på kontaktspærren (6). Tryk derefter tænd/sluk-kontakten (35) helt ind, og hold den inde.

Bemærk: Af sikkerhedsgrunde kan tænd/sluk-knappen (35) ikke fastlåses, men skal trykkes ned og holdes nede, så længe saven er i drift.

## Sluk

- Når du vil slukke, skal du slippe tænd/sluk-knappen (35).