# Podešavanje horizontalnih uglova iskošenja

- Dovedite električni alat u radni položaj.

## Podešavanje horizontalnih standardnih uglova iskošenja (videti sliku J)

Za brzo i precizno podešavanje horizontalnih uglova iskošenja koji se često koriste, na stolu za testerisanje postoje urezi (15):

levo | desno
--- | ---
0°
45°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 45°

- Otpustite točkić za fiksiranje (12), ako je zavrnut.
- Pritisnite taster za blokadu (11) nadole i okrenite sto za testerisanje (29) na točkiću za fiksiranje ulevo ili udesno, dok uglomer (14) ne počne da pokazuje željeni horizontalni standardni ugao iskošenja.
- Ponovo otpustite taster za blokadu (11). Sto za testerisanje mora osetno uleći u urez.
- Ponovo zavrnite rozetu za fiksiranje (12).

## Podešavanje proizvoljnog horizontalnog ugla iskošenja

Horizontalni ugao iskošenja može da se podešava u oblasti od 47° (sa leve strane) do 52° (sa desne strane).

- Otpustite točkić za fiksiranje (12), ako je zavrnut.
- Pritisnite taster za blokadu (11) nadole i okrenite sto za testerisanje (29) na točkiću za fiksiranje ulevo ili udesno, dok uglomer (14) ne počne da pokazuje željeni horizontalni ugao iskošenja.
- Ponovo otpustite taster za blokadu (11).
- Ponovo zavrnite rozetu za fiksiranje (12).