# Dados técnicos

Serra para painéis |  | GCM 254 D | GCM 254 D | GCM 254 D | GCM 254 D
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Número de produto |  | ‎ ‎3 601 M53 0D0‎ | ‎ ‎3 601 M53 0G0‎ | ‎ ‎3 601 M53 0E0‎ | ‎ ‎3 601 M53 0H0‎
Potência nominal absorvida | W | 1800 | 1800 | 1800 | 1800
Tensão nominal | V | 127 | 127 | 220 | 220
Nº de rotações em vazio | rpm | 4800 | 4800 | 4800 | 4800
Tipo de laser | nm | 650 | 650 | 650 | 650
| mW | < 1 | < 1 | < 1 | < 1
Classe de laser |  | 2 | 2 | 2 | 2
Peso | kg | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9
Classe de proteção |  | / II | / II | / II | / II
Dimensões de discos de serra apropriados
Diâmetro do disco de serra | mm | 254 | 254 | 254 | 254
Espessura da base do disco | mm | 1,4–2,5 | 1,4–2,5 | 1,4–2,5 | 1,4–2,5
Largura de corte máx. | mm | 3 | 3 | 3 | 3
Diâmetro do furo | mm | 30 | 30 | 30 | 30

Medidas das peças permitidas (máximo/mínimo): ver Dimensões máximas compatíveis

As indicações são válidas para as tensões nominais indicadas. No caso de tensões divergentes e em versões específicas do país, estes dados podem variar.

O aparelho atende aos requisitos IEC 61000-3-11 e está sujeito a conexão condicional. O aparelho pode originar flutuações de voltagem ocasionais sob condições de energia desfavoráveis. A impedância deste aparelho está definida como Zatual = 0,094 Ω. O usuário deve garantir que o ponto de conexão, com a impedância Zmáx., onde o aparelho deve ser conectado atende ao requisito de impedância: Zatual ≥ Zmáx.. Se Zmáx. não é conhecido, determine Zmáx. em consulta com o fornecedor da rede ou autoridade de fornecimento.

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Mais informações em www.bosch-professional.com/wac.