# Förberedande arbeten

För att kunna garantera exakta snitt måste efter intensiv användning elverktygets grundinställningar kontrolleras och eventuellt justeras.
För detta behövs erfarenhet och lämpliga specialverktyg.

En auktoriserad Bosch-servicestation kan snabbt och tillförlitligt utföra dessa arbeten.

##

Fria ändan på långa och tunga arbetsstycken måste alltid pallas upp eller stödjas.

Sågbordet kan förlängas åt vänster eller höger med sågbordsförlängningarna (16).

- Lossa klämskruven (42).
- Dra ut sågbordsförlängningen (16) till önskad längd.
- För att fixera sågbordsförlängningen drar du åt klämskruven (42) igen.

Det flexibla insättningssystemet på arbetsstyckesupporten (17) möjliggör en lång rad förlängnings- eller breddningsvarianter.

- Sätt in arbetsstyckessupporten(17) i hållarna (44) på elverktyget eller i hållarna (45) på den andra arbetsstyckessupporten.

- Bär aldrig elverktyget i arbetsstyckessupporten.
  Vid transport av elverktyget använd endast transportanordningarna.

##

Vid sågning av vertikala geringsvinklar måste du ta bort vänster resp. höger justerbara anslagsskena (19).

- Lossa vingmuttrarna (38).
- Ta bort den justerbara anslagsskenan (19).

Efter sågning av den vertikala geringsvinkeln sätter du in den justerbara anslagsskenan (19) igen och dra åt vingskruvarna (38).

##

För optimal arbetssäkerhet ska arbetsstycket alltid spännas fast.
Bearbeta inte arbetsstycken som är så små att de inte kan spännas fast.

### Vertikal fixering

- Tryck arbetsstycket stadigt mot anslagsskenorna (18) och (19).
- Stick in medföljande skruvtving (20) i avsett hål (39).
- Lossa vingskruven (51) och anpassa skruvtvingen till arbetsstycket. Dra åt vingskruven igen.
- Dra åt gängstången (52) väl och fixera på det sättet arbetsstycket.

### Horisontell fixering

- Skruva ut vingskruven (53) och dra skruvtvingarna från varandra.
- Sätt i den ”reducerade” skruvtvingen (20) med tappen (54) i ett hål (28) som är avsett för detta.
- Tryck fast arbetsstycket på sågbordet (29).
- Dra åt gängstången (52) väl och fixera på det sättet arbetsstycket.

### Lossa arbetsstycket

- För att lossa skruvtvingen, vrid gängstången (52) motsols.