# Puštanje u rad

- Obratite pažnju na napon mreže! Napon strujnog izvora mora biti usaglašen sa podacima na tipskoj tablici električnog alata.

- Pre testerisanja pritegnite točkić za fiksiranje (12) i pritisnite taster za blokadu (13) nadole. List testere se može inače iskositi u radnom komadu.

## Uključivanje (videti sliku L)

- Za puštanje u rad električnog alata pritisnite prvo blokadu uključivanja (6). Pritisnite zatim u potpunosti prekidač za uključivanje/isključivanje (35) i držite ga pritisnutog.

Napomena: Iz bezbednosnih razloga, prekidač za uključivanje/isključivanje (35) se ne može blokirati, nego mora stalno da bude pritisnut tokom rada.

## Isključivanje

- Za isključivanje otpustite prekidač za uključivanje/isključivanje (35).