# Yksittäisosien asennus

- Poista varovasti kaikki toimitukseen kuuluvat osat pakkauksistaan.
- Poista kaikki pakkausmateriaalit sähkötyökalusta ja mukana toimitetuista tarvikkeista.

- Varmista, että sähkötyökalu on kuljetusasennossa, koska tämä helpottaa toimitukseen kuuluvien laiteosien asennusta.

## Sahapöydän pidennysosan asentaminen (katso kuva A1)

Voit leventää sahapöytää asentamalla sahapöydän pidennysosat sähkötyökalun vasemmalle ja oikealle puolelle.

- Irrota varmistusruuvit (43) sahapöydän pidennysosista ristipääruuvitaltalla.
- Kallista sähkötyökalua.
- Työnnä sahapöydän pidennysosat (16) asiaankuuluvien reikien pohjaan sähkötyökalun kummallakin puolella.
- Estä ulospäin vetäminen ruuvaamalla varmistusruuvit (43) takaisin sahapöydän pidennysosiin.

## Työkappaletukien asentaminen (katso kuva A2)

Työkappaletuet (17) voi sijoittaa sähkötyökalun vasemmalle puolelle, oikealle puolelle tai etupuolelle. Joustavakäyttöinen asennusjärjestelmä mahdollistaa erilaisia pidennys- ja levennysvaihtoehtoja (katso kuva G).

- Työnnä sahan käyttötarpeen mukaan työkappaletuki (17) sähkötyökalussa oleviin pidikkeisiin (44) tai toisen työkappaletuen pidikkeisiin (45).

- Älä missään tapauksessa kanna sähkötyökalua työkappaletukien varassa.
  Käytä sähkötyökalun kuljetukseen vain kuljetusvarusteita.