# Транспортный предохранитель (см. рис. E)

Транспортный предохранитель (25) облегчает транспортировку электроинструмента к различным местам работы.

## Снятие транспортного предохранителя (рабочее положение)

- Прижмите кронштейн за рукоятку (5) слегка вниз, чтобы снять нагрузку с транспортного предохранителя (25).
- Вытяните транспортный предохранитель (25) полностью наружу.
- Осторожно поднимите кронштейн рабочего инструмента.

## Активирование транспортного предохранителя (транспортное положение)

- Отпустите фиксирующий винт (1), если тяговое устройство (2) клинит. Потяните кронштейн рабочего инструмента полностью вперед и снова затяните фиксирующий винт, чтобы зафиксировать тяговое устройство.
- Выкрутите юстировочный винт (23) до конца вверх.
- Для фиксации пильного стола (29) зажмите ручку фиксации (12).
- Поверните кронштейн рабочего инструмента за рукоятку (5) вниз настолько, чтобы транспортный предохранитель (25) можно было полностью вдавить.

Кронштейн рабочего инструмента надежно зафиксирован в транспортном положении.