# Transportno varovalo (glejte sliko E)

Transportno varovalo (25) omogoča lažje ravnanje z električnim orodjem med transportom na različna mesta uporabe.

## Odstranitev varovala električnega orodja (delovni položaj)

- Z ročajem (5) roko orodja potisnite nekoliko navzdol, da razbremenite transportno varovalo (25).
- Transportno varovalo (25) popolnoma izvlecite.
- Roko orodja počasi povlecite navzgor.

## Namestitev varovala električnega orodja (transportni položaj)

- Sprostite pritrdilni vijak (1), če blokira potezni mehanizem (2). Roko orodja potegnite povsem naprej in ponovno zategnite zaporne vijake, da blokirate pripravo za poteg.
- Vijak (23) tesno privijte.
- Za blokado rezalne mize (29) privijte pritrdilni čep (12).
- Ročico orodja na ročaju (5) obrnite navzdol tako, da lahko transportno varovalo (25) pritisnete povsem navznoter.

Roka orodja je zdaj blokirana za transport.