# Ставање во употреба

- Внимавајте на електричниот напон! Напонот на струјниот извор мора да одговара на оној кој е наведен на спецификационата плочка на електричниот алат.

- Пред сечењето затегнете го копчето за фиксирање (12) и притиснете го копчето за заклучување (13) надолу. Инаку сечилото за пила може да се заглави во делот што се обработува.

## Вклучување (види слика L)

- За ставање во употреба на електричниот алат најпрво притиснете ја блокадата при вклучување (6). Потоа целосно притиснете го прекинувачот за вклучување/исклучување (35) и држете го притиснат.

Напомена: Поради безбедносни причини прекинувачот за вклучување/исклучување (35) не се блокира, туку мора постојано да се држи притиснат за време на работата.

## Исклучување

- За исклучување отпуштете го прекинувачот за вклучување/исклучување (35).