# Pianificazione operativa

Per garantire tagli precisi, dopo un impiego intensivo dell’elettroutensile, verificarne le regolazioni base e, all’occorrenza, modificarle.
Per eseguire tali operazioni, occorrono esperienza ed appositi attrezzi speciali.

Un Punto di Servizio Clienti post-vendita Bosch eseguirà tale operazione in modo veloce ed affidabile.

##

Pezzi in lavorazione lunghi e pesanti devono essere supportati oppure appoggiati all’estremità libera.

Il banco sega può essere allungato verso sinistra e verso destra mediante le apposite prolunghe (16).

- Allentare la vite di serraggio (42).
- Estrarre la prolunga per banco sega (16) verso l’esterno, sino alla lunghezza desiderata.
- Per fissare la prolunga del banco sega, stringere nuovamente la vite di serraggio (42).

Il sistema di inserimento flessibile dei supporti per i pezzi in lavorazione (17) consente numerose varianti di prolunga o espansione.

- Inserire a seconda delle esigenze il supporto per i pezzi in lavorazione (17) negli attacchi (44) sull’elettroutensile o negli attacchi (45) del secondo supporto per i pezzi in lavorazione.

- Non trasportare mai l’elettroutensile dai supporti per i pezzi in lavorazione.
  Per il trasporto dell’elettroutensile, utilizzare esclusivamente i dispositivi di trasporto.

##

Quando si tagliano angoli obliqui verticali, occorre rimuovere la guida di battuta regolabile (19) sinistra o destra.

- Allentare le viti ad alette (38).
- Rimuovere la guida di battuta regolabile (19).

Dopo il taglio degli angoli obliqui verticali, reinserire la guida di battuta regolabile (19) e serrare nuovamente le viti ad alette (38).

##

Per poter garantire un’ottimale sicurezza sul posto di lavoro, il pezzo in lavorazione deve sempre essere bloccato in posizione.
Non lavorare mai pezzi troppo piccoli per poter essere bloccati correttamente in posizione.

### Fissaggio verticale

- Premere saldamente il pezzo in lavorazione contro le guide di battuta (18) e (19).
- Inserire il morsetto a vite (20) in dotazione in uno degli appositi fori (39).
- Allentare la vite ad alette (51) e adattare il morsetto a vite al pezzo in lavorazione. Serrare nuovamente la vite ad alette.
- Stringere saldamente l’asta filettata (52) per fissare il pezzo in lavorazione.

### Fissaggio orizzontale

- Svitare la vite ad alette (53) e staccare il morsetto a vite.
- Inserire il morsetto a vite (20) a questo punto «ridotto» con i perni (54) in uno degli appositi fori (28).
- Premere saldamente il pezzo in lavorazione sul banco sega (29).
- Stringere saldamente l’asta filettata (52) per fissare il pezzo in lavorazione.

### Allentamento del pezzo in lavorazione

- Per allentare il morsetto a vite, ruotare l’asta filettata (52) in senso antiorario.