# 检查和调整基本设定

为了确保精确的锯切，在频繁使用之后必须检查电动工具的基本设定，必要时进行适度调整。
检查时不仅要有足够的经验，而且还要使用特殊工具。

博世的客户服务中心能够快速可靠地执行这项工作。

##

- 将电动工具调整在工作位置上。
- 转动锯台(29)，直至达到0度对应的标记槽(15)。必须可以感觉到杆卡入标记槽中。
- 向上拉动锁定键(13)。
- 略微向左旋转调整钮(21)，将机臂从右侧摆动到0°位置上方，直至听到其卡在0°位置上。
- 重新向下按压锁定键(13)。

### 检查（参见插图T1）

- 在锯台(29)上将调到90°的三角钢(62)与锯片(49)齐平地放到锯台(29)和锯片之间。

三角钢的支脚必须与锯片(49)在整个长度上齐平。

### 调整（参见插图T2）

- 用市售环形扳手或开口扳手松开限位螺栓(63)的锁紧螺母。
- 反复旋入或旋出限位螺栓(63)，直至三角钢(62)的支脚与锯片在整个长度上齐平。
- 重新向下按压锁定键(13)。
- 然后，再次拧紧限位螺栓(63)的锁紧螺母。

如果角度指示器(55)在调整后未指向刻度尺(56)的0度标记线，请用市售十字螺丝刀松开螺栓(65)，并沿着0 度标记校准角度指示器（参见插图W）。

##

- 将电动工具调整在工作位置上。
- 转动锯台(29)，直至达到0度对应的标记槽(15)。必须可以感觉到杆卡入标记槽中。
- 取下右侧活动式挡轨(19)。
- 旋转右侧限制器(41)，直至标准斜切角度45°卡在箭头标识上。
- 向上拉动锁定键(13)。
- 向左旋转调整钮(21)并通过手柄(5)将机臂向右翻到极限位置。

### 检查（参见插图U1）

- 在锯台上将调到45°的三角钢(62)与锯片(49)齐平地放到锯台(29)和右侧锯片之间。

三角钢的支脚必须与锯片(49)在整个长度上齐平。

### 调整（参见插图U2）

- 用市售环形扳手或开口扳手松开限位螺栓(40)的锁紧螺母。
- 反复旋入或旋出限位螺栓(40)，直至三角钢(62)的支脚与锯片在整个长度上齐平。
- 重新向下按压锁定键(13)。
- 然后，再次拧紧限位螺栓(40)的锁紧螺母。

如果角度指示器(55)在调整后未指向刻度尺(56)的45度标记线，首先请再次检查垂直斜切角度的0度设置和角度指示器。然后重复设定45度垂直斜切角度。

##

- 将电动工具调整在运输位置上。
- 如果固定旋钮(12)被拧紧了，请先松开。
- 向下按压锁定键(11)，将锯台(29)旋转至0度对应的标记槽(15)。
- 再次松开锁定键(11)。必须可以感觉到锯台卡入标记槽中。
- 取下活动式挡轨(19)。

### 检查（参见插图V1）

- 在锯台(29)上将调到90°的三角钢(62)与锯片(49)齐平地放到挡轨(18)和锯片之间。

三角钢的支脚必须与挡轨在整个长度上齐平。

### 调整（参见插图V2）

- 用随附的内六角扳手(24)松开所有的内六角螺栓(64)。
- 转动挡轨(18)，直到三角钢在整个长度上齐平。
- 重新拧紧螺栓。

##

- 向上拉动锁定键(13)。
- 略微向左旋转调整钮(21)，将机臂从右侧摆动到0°位置上方，直至听到其卡在0°位置上。
- 重新向下按压锁定键(13)。

### 检查

角度指示器(55)必须与刻度尺(56)的0度标记成一条线。

### 调整

- 用十字螺丝刀松开螺栓(65)，然后沿着0度标记对齐角度指示器。
- 再度拧紧螺丝。

##

- 将电动工具调整在工作位置上。
- 转动锯台(29)，直至达到0度对应的标记槽(15)。必须可以感觉到杆卡入标记槽中。

### 检查

角度指示器(14)必须与刻度尺(30)的0度标记成一条线。

### 调整

- 用十字螺丝刀松开螺栓(66)，然后沿着0度标记对齐角度指示器。
- 再度拧紧螺丝。