# Υποδείξεις εργασίας

##

Μια ακτίνα λέιζερ σας δείχνει τη γραμμή κοπής του πριονόδισκου. Έτσι μπορείτε να τοποθετήσετε το επεξεργαζόμενο κομμάτι ακριβώς και να το κόψετε χωρίς να χρειαστεί να ανοίξετε τον παλινδρομικό προφυλακτήρα.

- Ενεργοποιήστε γι’ αυτό την ακτίνα λέιζερ με τον διακόπτη (36).
- Ευθυγραμμίστε το σημάδι σας πάνω στο επεξεργαζόμενο κομμάτι στη μέση της γραμμής λέιζερ.

Υπόδειξη: Πριν το πριόνισμα ελέγξτε, εάν η γραμμή κοπής εμφανίζεται ακόμη σωστά. Η ακτίνα λέιζερ μπορεί να απορρυθμιστεί π.χ. εξαιτίας τυχόν κραδασμών ή εντατικής χρήσης.

##

Μέγιστα επεξεργαζόμενα κομμάτια:

Οριζόντια φαλτσογωνιά | Κάθετη φαλτσογωνιά | Ύψος x Πλάτος [mm]
--- | --- | ---
0° | 0° | 90 x 310
45° | 0° | 90 x 210
0° | 45° (αριστερά) | 45 x 310
45° | 45° (αριστερά) | 45 x 210
0° | 45° (δεξιά) | 35 x 310
45° | 45° (δεξιά) | 35 x 210

Ελάχιστα επεξεργαζόμενα κομμάτια (= όλα τα επεξεργαζόμενα κομμάτια, τα οποία μπορούν να σφιχτούν με τον συμπαραδιδόμενο σφιγκτήρα (20) αριστερά ή δεξιά από τον πριονόδισκο): 130 x 50 mm (μήκος x πλάτος)

Μέγιστο βάθος κοπής (0°/0°): 90 mm

##

Για την απλή κοπή επεξεργαζόμενων κομματιών ίδιου μήκους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον οδηγό μήκους (26).

- Λύστε τη βίδα σύσφιγξης (57) και μετακινήστε τον οδηγό μήκους (26) στη ράγα οδηγό (58) στο επιθυμητό μήκος επεξεργαζόμενου κομματιού.
- Σφίξτε ξανά τη ρικνωτή βίδα (57) σταθερά.

Μακρύτερα επεξεργαζόμενα κομμάτια:

- Λύστε τη βίδα τύπου πεταλούδας (59) και τραβήξτε τη ράγα οδηγό (58) μέχρι τέρμα προς τα έξω.
- Σφίξτε ξανά τη βίδα τύπου πεταλούδας (59) σταθερά.
- Ρυθμίστε τον οδηγό μήκους (26) στο επιθυμητό μήκος επεξεργαζόμενου κομματιού.

Πριόνισμα χωρίς οδηγό μήκους:

- Λύστε τη βίδα σύσφιγξης (57) και μετακινήστε τον οδηγό μήκους (26) στη ράγα οδηγό (58) εντελώς προς τα έξω.
- Γυρίστε τον οδηγό μήκους κατά 90°, έτσι ώστε να είναι ισόπεδος με τη ράγα οδηγό (18).
- Σφίξτε ξανά τη βίδα σύσφιγξης (57) σταθερά.

##

Όταν θέλετε να πριονίσετε ένα αυλάκι ο οδηγός βάθους πρέπει να μετακινηθεί.

- Στρέψτε τον οδηγό βάθους (22) προς τα έξω.
- Στρέψτε τον βραχίονα του εργαλείου από τη χειρολαβή (5) στην επιθυμητή θέση.
- Γυρίστε τη βίδα ρύθμισης (23), μέχρι η άκρη της βίδας να αγγίξει στον οδηγό βάθους (22).
- Οδηγήστε τον βραχίονα του εργαλείου σιγά-σιγά προς τα επάνω.

##

Όταν πριονίζετε κυρτά ή στρογγυλά επεξεργαζόμενα κομμάτια πρέπει να τα εξασφαλίζετε ιδιαίτερα από ένα ενδεχόμενο γλίστρημα. Στη γραμμή κοπής δεν επιτρέπεται να δημιουργηθεί σχισμή ανάμεσα στο επεξεργαζόμενο κομμάτι, τη ράγα οδήγησης και το τραπέζι πριονίσματος.

Αν χρειαστεί, πρέπει να κατασκευάσετε ειδικά στηρίγματα.

##

Η μαύρη ένθετη πλάκα (10) μπορεί να φθαρεί μετά από παρατεταμένη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου.

Αντικαταστήστε μια τυχόν ελαττωματική ένθετη πλάκα.

- Θέστε το ηλεκτρικό εργαλείο στη θέση εργασίας.
- Ξεβιδώστε τις βίδες (60) με ένα του σταυροκατσάβιδο του εμπορίου και αφαιρέστε την παλιά ένθετη πλάκα (10).
- Τοποθετήστε μέσα τη νέα ένθετη πλάκα και βιδώστε ξανά τις βίδωμα (60) σταθερά.