# Preparativos para el trabajo

Si la herramienta eléctrica ha estado sometida a un uso intenso, deberá verificarse y reajustarse, dado el caso, para garantizar un corte exacto.
Para ello se requiere cierta experiencia y la correspondiente herramienta especial.

El servicio técnico Bosch realiza este trabajo rápida y concienzudamente.

##

En las piezas de trabajo largas y pesadas, su extremo libre deberá soportarse convenientemente.

La mesa de corte se puede prolongar con la ayuda de las prolongaciones de la mesa de corte (16), hacia la izquierda y hacia la derecha.

- Suelte el tornillo de fijación (42).
- Tire las prolongaciones de la mesa de corte (16) hacia afuera hasta la longitud deseada.
- Para la fijación de la prolongación de la mesa, apriete de nuevo el tornillo de fijación (42).

El sistema enchufable flexible de los soportes de la pieza de trabajo (17) le permite una variedad de opciones de prolongación o ensanchamiento.

- Inserte el soporte de la pieza de trabajo (17) en los alojamientos (44) de la herramienta eléctrica o en los alojamientos (45) del segundo soporte de la pieza, según sea necesario.

- Nunca transporte la herramienta eléctrica por los soportes de la pieza de trabajo.
  Al transportar la herramienta eléctrica, utilice únicamente los dispositivos de transporte.

##

Al aserrar ángulos de inglete verticales debe retirarse la regleta tope ajustable (19) a la izquierda o a la derecha.

- Suelte los tornillos de mariposa (38).
- Retire la regleta de tope ajustable (19).

Después de serrar los ángulos de inglete verticales, vuelva a colocar la regleta tope ajustable (19) y apriete los tornillos de mariposa (38).

##

Para obtener una seguridad máxima en el trabajo deberá sujetarse siempre firmemente la pieza.
No sierre piezas tan pequeñas que no puedan sujetarse convenientemente.

### Fijación vertical

- Presione la pieza de trabajo firmemente contra las regletas topes (18) y (19).
- Introduzca el tornillo de apriete (20) suministrado en uno de los taladros (39) previstos para el caso.
- Afloje el tornillo de mariposa (51) y adapte el tornillo de apriete al tamaño de la pieza de trabajo. Apriete nuevamente el tornillo de mariposa.
- Apriete la barra roscada (52) y fije así la pieza de trabajo.

### Sujeción horizontal

- Desenrosque el tornillo de mariposa (53) y separe el tornillo de apriete.
- Introduzca ahora el tornillo de apriete (20) «reducido» con la espiga (54) en uno de los taladros (28) previstos para el caso.
- Presione firmemente la pieza de trabajo sobre la mesa de corte (29).
- Apriete la barra roscada (52) y fije así la pieza de trabajo.

### Desmontaje de la pieza de trabajo

- Para soltar el tornillo de apriete gire la barra roscada (52) en sentido antihorario.