# Colocação em ‌funcionamento

- Observar a tensão de rede! A tensão da fonte de corrente elétrica deve coincidir com os dados que constam na placa de características da ferramenta elétrica.

- Antes de serrar, aperte o manípulo de fixação (12) e pressione a tecla de bloqueio (13) para baixo. Caso contrário o disco de serra poderá emperrar na peça a ser trabalhada.

## Ligar (ver figura L)

- Para a colocação em funcionamento da ferramenta elétrica, pressione primeiro o bloqueio de ligação (6). A seguir prima o interruptor de ligar/desligar (35) totalmente para baixo e mantenha-o premido.

Nota: Por motivos de segurança o interruptor de ligar/desligar (35) não pode ser travado, mas deve permanecer premido durante o funcionamento.

## Desligar

- Para desligar, soltar o interruptor de ligar/desligar (35).