# Üzembe helyezés

- Ügyeljen a helyes hálózati feszültségre! Az áramforrás feszültségének meg kell egyeznie az elektromos kéziszerszám típustábláján található adatokkal.

- Fűrészelés előtt mindig húzza meg szorosra a rögzítőgombot (12), és nyomja le a reteszelőgombot(13). Ellenkező esetben a fűrészlap beszorulhat a megmunkálásra kerülő munkadarabba.

## Bekapcsolás (lásd a L ábrát)

- Az elektromos kéziszerszám üzembe helyezéséhez először nyomja meg a (6) bekapcsolás reteszelőt. Ezután nyomja teljesen be és tartsa benyomva a (35) be-/kikapcsolót.

Figyelem: A (35) be-/kikapcsolót biztonsági meggondolásokból nem lehet tartós üzemhez bekapcsolt állapotban reteszelni, hanem az üzemeltetés közben végig benyomva kell tartani.

## Kikapcsolás

- A kikapcsoláshoz engedje el a (35) be-/kikapcsolót.