# Початок роботи

- Зважайте на напругу в мережі! Напруга в джерелі струму повинна відповідати даним на заводській табличці електроінструмента.

- Затягніть перед пилянням ручку фіксації (12) і натисніть кнопку-фіксатор (13) донизу. Інакше пиляльне полотно може перекоситися в заготовці.

## Вмикання (див. мал. L)

- Для вмикання електроінструмента натисніть спочатку блокіратор вимикача (6). Потім повністю натисніть вимикач (35) і тримайте його натисненим.

Вказівка: З міркувань техніки безпеки вимикач (35) не можна зафіксувати, його треба тримати натиснутим протягом всієї роботи.

## Вимикання

- Для вимкнення відпустіть вимикач (35).