# Igangsetting

- Vær oppmerksom på nettspenningen! Spenningen til strømkilden må stemme overens med angivelsene på elektroverktøyets typeskilt.

- Før saging må du skru fast fikseringsknappen (12) og trykke låseknappen (13) ned. Ellers kan sagbladet kile seg fast i emnet.

## Slå på (se bilde L)

- For å slå på elektroverktøyet trykker du først på innkoblingssperren (6). Deretter trykker du på-/av-bryteren (35) helt inn og holder den inne.

Merknad:Av sikkerhetsgrunner kan ikke av/på-bryteren (35) låses, men må holdes kontinuerlig inne under drift.

## Utkobling

- For å slå av slipper du av/på-bryteren (35).