# Innstilling av vertikal gjæringsvinkel

Den vertikale gjæringsvinkelen kan stilles inn i et område fra 45° (venstre side) til 45° (høyre side).

For rask og nøyaktig innstilling av vertikale gjæringsvinkler som brukes ofte er det beregnet anlegg for vinklene 0°, 22,5°, 33,9° og 45°.

##

- Fjern den venstre justerbare anleggsskinnen (19).
- Drei det venstre anlegget (41) helt til den vertikale standardgjæringsvinkelen 45° låses ved pilmerket.
  Hele det venstre svingområdet kan dermed brukes.
- Trekk låseknappen (13) opp.
- Sving verktøyarmen mot venstre med håndtaket (5) helt til vinkelindikatoren viser den ønskede vertikale gjæringsvinkelen.
- Hold verktøyarmen i denne stillingen, og trykk låseknappen (13) ned igjen.

##

- Fjern den høyre justerbare anleggsskinnen (19).
- Drei det høyre anlegget (41) helt til den vertikale standardgjæringsvinkelen 45° låses ved pilmerket.
  Hele det høyre svingområdet kan dermed brukes.
- Trekk låseknappen (13) opp.
- Drei innstillingsknappen (21) litt mot venstre, og sving verktøyarmen mot høyre med håndtaket (5) helt til vinkelindikatoren viser den ønskede vertikale gjæringsvinkelen.
- Hold verktøyarmen i denne stillingen, og trykk låseknappen (13) ned igjen.

##

- Fjern den høyre/venstre justerbare anleggsskinnen (19).
- Trekk låseknappen (13) opp.

Standardgjæringsvinkel 0°:

- Drei innstillingsknappen (21) litt mot venstre, og sving verktøyarmen fra høyre og over 0°-posisjonen til den låses hørbart i 0°-posisjonen.
- Trykk låseknappen (13) ned igjen.

Standardgjæringsvinkel 45°, 33,9° og 22,5°:

- Drei det venstre eller høyre anlegget (41) helt til den ønskede standard gjæringsvinkelen låses ved pilmerket.
- Sving verktøyarmen mot venstre til den stopper.
  Eller
  Drei innstillingsknappen (21) litt mot høyre, og sving verktøyarmen mot høyre til den stopper med håndtaket (5).
- Trykk låseknappen (13) ned igjen.