# Svarīgāko iestatījumu pārbaude un korekcija

Lai nodrošinātu augstu zāģēšanas precizitāti, pēc elektroinstrumenta intensīvas lietošanas nepieciešams pārbaudīt un vajadzības gadījumā koriģēt tā svarīgākos iestatījumus.
Tam vajadzīga zināma pieredze un atbilstoši speciālie instrumenti.

Jebkurā Bosch pilnvarotā elektroinstrumentu remonta darbnīcā šis darbs tiks veikts ātri un kvalitatīvi.

##

- Pārvietojiet elektroinstrumentu darba stāvoklī.
- Pagrieziet zāģēšanas galdu (29) līdz ierobei (15), kas atbilst horizontālajam zāģēšanas leņķim 0°. Svirai jāfiksējas šajā ierobē ar skaidri sadzirdamu troksni.
- Pavelciet augšup fiksēšanas taustiņu (13).
- Pagrieziet iestatīšanas pogu (21) nedaudz pa kreisi un salieciet darbinstrumenta galvu no labās puses līdz 0° pozīcijai, līdz tā dzirdami nofiksējas 0° pozīcijā.
- No jauna pārvietojiet lejup fiksējošo taustiņu (13).

### Pārbaude (skatīt attēlu T1)

- Novietojiet leņķmēra trīsstūri (62) ar 90° leņķi gar zāģa asmeni (49) starp zāģēšanas galdu (29) un zāģa asmeni uz zāģēšanas galda (29).

Leņķmēra trīsstūrim visā garumā cieši jāpiespiežas zāģa asmenim (49).

### Iestatīšana (skat. attēlu T2)

- Atskrūvējiet atbalstskrūves (63) kontruzgriezni ar tirdzniecībā pieejamu gredzenatslēgu vai uzgriežņu atslēgu.
- Ieskrūvējiet vai izskrūvējiet atdurskrūvi (63) tik tālu, līdz leņķmēra trīsstūris (62) visā garumā cieši piespiežas zāģa asmenim.
- No jauna pārvietojiet lejup fiksējošo taustiņu (13).
- Tad pievelciet atbalstskrūves (63) kontruzgriezni.

Ja pēc iestatīšanas leņķa rādītājs (55) neatrodas uz vienas līnijas ar 0° atzīmi uz skalas (56), ar tirdzniecībā pieejamu krustrievas skrūvgriezi atskrūvējiet skrūvi (65) un savietojiet leņķa rādītāju ar 0° atzīmi (skat. attēlu W).

##

- Pārvietojiet elektroinstrumentu darba stāvoklī.
- Pagrieziet zāģēšanas galdu (29) līdz ierobei (15), kas atbilst horizontālajam zāģēšanas leņķim 0°. Svirai jāfiksējas šajā ierobē ar skaidri sadzirdamu troksni.
- Izņemiet labējo pārbīdāmo vadotni (19).
- Grieziet labējo atduri (41), kas atbilst vertikālā zāģēšanas leņķa standarta vērtībai 45° (pret bultas simbolu).
- Pavelciet augšup fiksēšanas taustiņu (13).
- Pagieziet fiksējošo pogu (21) pa kreisi un turot darbinstrumenta galvu aiz roktura (5), līdz galam nolieciet to pa labi.

### Pārbaude (skat. attēlu U1)

- Novietojiet leņķmēra trīsstūri (62) ar 45° leņķi gar zāģa asmeni (49) starp zāģēšanas galdu (29) un zāģa asmeni zāģēšanas galda labajā pusē.

Leņķmēra trīsstūrim visā garumā cieši jāpiespiežas zāģa asmenim (49).

### Iestatīšana (skat. attēlu U2)

- Atskrūvējiet atbalstskrūves (40) kontruzgriezni ar tirdzniecībā pieejamu gredzenatslēgu vai uzgriežņu atslēgu.
- Ieskrūvējiet vai izskrūvējiet atdurskrūvi (40) tik tālu, līdz leņķmēra trīsstūris (62) visā garumā cieši piespiežas zāģa asmenim.
- No jauna pārvietojiet lejup fiksējošo taustiņu (13).
- Tad pievelciet atbalstskrūves (40) kontruzgriezni.

Gadījumā, ja pēc iestatīšanas leņķa rādītājs (55) neatrodas uz vienas līnijas ar 45° atzīmi uz skalas (56), vispirms vēlreiz pārbaudiet vertikālā zāģēšanas 0° iestatījumu un tad pārbaudiet leņķa rādītāju. Tad vēlreiz atkārtojiet vertikālā zāģēšanas leņķa vērtības 45° iestatīšanu.

##

- Pārvietojiet elektroinstrumentu transporta stāvoklī.
- Atskrūvējiet fiksējošo rokturi (12), ja tas ir pieskrūvēts.
- Nospiediet fiksējošo taustiņu (11) uz leju un pagrieziet zāģēšanas galdu (29) līdz ierobei (15) 0° pozīcijai.
- Atkal atlaidiet fiksēšanas taustiņu (11). Zāģēšanas galdam ir jāfiksējas šajā ierobē ar skaidri sadzirdamu troksni.
- Noņemiet pārbīdāmās vadotnes (19).

### Pārbaude (attēls V1)

- Novietojiet leņķmēra trīsstūri (62) ar 90° leņķi gar zāģa asmeni (49) starp vadotni (18) un zāģa asmeni uz zāģēšanas galda (29).

Leņķmēra trīsstūrim visā garumā cieši jāpiespiežas zāģa asmenim.

### Iestatīšana (skatīt attēlu V2)

- Atskrūvējiet visas sešstūra ligzdskrūves (64), lietojot kopā ar elektroinstrumentu piegādāto sešstūra stieņatslēgu (24).
- Pagrieziet vadotni (18) tik tālu, līdz leņķmēra trīsstūris visā garumā cieši piespiežas vadotnei.
- No jauna stingri pieskrūvējiet skrūves.

##

- Pavelciet augšup fiksēšanas taustiņu (13).
- Pagrieziet iestatīšanas pogu (21) nedaudz pa kreisi un salieciet darbinstrumenta galvu no labās puses līdz 0° pozīcijai, līdz tā dzirdami nofiksējas 0° pozīcijā.
- No jauna pārvietojiet lejup fiksējošo taustiņu (13).

### Pārbaude

Leņķa rādītājam (55) jāatrodas uz vienas līnijas ar 0° iedaļu uz skalas (56).

### Iestatīšana

- Ar krustrievas skrūvgriezi atskrūvējiet skrūvi (65) un savietojiet leņķa rādītāju ar 0° iedaļu uz skalas.
- Stingri pieskrūvējiet fiksējošo skrūvi.

##

- Pārvietojiet elektroinstrumentu darba stāvoklī.
- Pagrieziet zāģēšanas galdu (29) līdz ierobei (15), kas atbilst horizontālajam zāģēšanas leņķim 0°. Svirai jāfiksējas šajā ierobē ar skaidri sadzirdamu troksni.

### Pārbaude

Leņķa rādītājam (14) jāatrodas uz vienas līnijas ar 0° iedaļu uz skalas (30).

### Iestatīšana

- Ar krustrievas skrūvgriezi atskrūvējiet skrūvi (66) un savietojiet leņķa rādītāju ar 0° iedaļu uz skalas.
- Stingri pieskrūvējiet fiksējošo skrūvi.