# التمهيد للعمل

ينبغي أن يتم فحص الضبط الأساسي بالعدة الكهربائية بعد الاستعمال المكثف وإعادة ضبطها عند الضرورة للمحافظة علی دقة القص.
إنك بحاجة إلی الخبرة وللعدد الخاصة الموافقة لتنفيذ ذلك.

ينفذ مركز خدمة عملاء بوش هذا العمل بشكل سريع وموثوق به.

##

يجب أن تسند قطع الشغل الطويلة والثقيلة من طرف نهايتها السائبة أو أن تضع شيئا ما تحتها.

يمكن إطالة منضدة النشر باستخدام امتدادي قاعدة المنشار (16) نحو اليسار أو اليمين.

- قم بفك لولب الزنق (42).
- قم بسحب امتداد قاعدة المنشار (16) إلى الخارج لحين الوصل للطول المرغوب.
- لتثبيت امتداد قاعدة المنشار أعد ربط لولب الزنق (42).

يتيح لك نظام التوصيل المرن الخاص بمساند قطعة الشغل (17) مجموعة متنوعة من أوضاع الإطالة أو التوسيع.

- قم حسب الحاجة بإدخال مسند قطعة الشغل (17) في الحواضن (44) على العدة الكهربائية أو في الحواضن (45) الخاصة بمسند قطعة الشغل الثاني.

- لا تحمل العدة الكهربائية مطلقًا من مساند قطعة الشغل.
  استخدم تجهيزات النقل دائما عند نقل العدة الكهربائية.

##

عند النشر من زوايا شطب عمودية، يجب خلع سكة المصادمة اليسرى أو اليمنى القابلة للضبط (19).

- قم بحل اللوالب المجنحة (38).
- اخلع سكة المصادمة القابلة للضبط (19).

بعد نشر زاوية شطب عمودية، أعد تركيب سكة المصادمة القابلة للضبط (19) وأحكم ربط اللوالب المجنحة (38).

##

يجب أن يتمّ تثبيت قطعة الشغل بإحكام دائما من أجل ضمان أمان مثالي أثناء الشغل.
لا تعالج قطع الشغل الصغيرة لدرجة لا تسمح بقمطها.

### تثبيت عمودي

- اضغط قطعة الشغل نحو سكك المصادمة (18) و (19).
- قم بتركيب الملزمة الموردة (20) في أحد الثقوب المخصصة لذلك (39).
- قم بفك اللولب المجنح (51) وبمواءمة الملزمة مع قطعة الشغل. أعد شد اللولب المجنح بإحكام.
- أحكم ربط القضيب الملولب (52) وبذلك تقوم بتثبيت قطعة الشغل.

### التثبيت الأفقي

- قم بفك اللولب المجنح (53) واسحب الملزمة عن بعضها البعض.
- قم بتركيب الملزمة "المخفضة" (20) باستخدام الخوابير (54) في أحد الثقوب المخصصة لذلك (28).
- اضغط قطعة الشغل بإحكام على منضدة النشر (29).
- أحكم ربط القضيب الملولب (52) وبذلك تقوم بتثبيت قطعة الشغل.

### حل قطعة الشغل

- لفك الملزمة أدر القضيب الملولب (52) عكس اتجاه حركة عقارب الساعة.