# Přepravní pojistka (viz obrázek E)

Přepravní pojistka (25) vám umožňuje snadnější manipulaci s elektrickým nářadím při přepravě na různá místa použití.

## Odjištění elektronářadí (pracovní poloha)

- Stlačte rameno nářadí za rukojeť (5) o něco dolů, aby se odlehčilo přepravní zajištění (25).
- Vytáhněte přepravní zajištění (25) zcela ven.
- Nástrojové rameno uveďte pomalu nahoru.

## Zajištění elektronářadí (přepravní poloha)

- Povolte zajišťovací šroub (1), pokud upíná zákluzové vedení (2). Přetáhněte rameno nářadí úplně dopředu a pro zaaretování zákluzového vedení zajišťovací šroub znovu utáhněte.
- Vyšroubujte seřizovací šroub (23) zcela nahoru.
- Za účelem aretace stolu pily (29) zajišťovací kolík (12) utáhněte.
- Stáhněte rameno nářadí za rukojeť (5) natolik dolů, aby bylo možné zatlačit přepravní zajištění (25) úplně dovnitř.

Rameno nářadí je nyní spolehlivě zaaretované pro přepravu.