# Preparação de trabalho

Após uso intensivo, deverá controlar, e se necessário corrigir, os ajustes básicos da ferramenta elétrica, para assegurar cortes precisos.
Para tal são necessárias experiência e ferramentas especiais.

Uma oficina de serviço pós-venda Bosch executa este trabalho de forma rápida e fiável.

##

Apoiar ou escorar as extremidades de peças compridas e pesadas.

A mesa de serra pode ser prolongada para a esquerda ou para a direita com a ajuda dos prolongamentos da mesa de serra (16).

- Solte o parafuso de fixação (42).
- Puxe o prolongamento da mesa de serrar (16) para fora até ao comprimento desejado.
- Para fixar o prolongamento da mesa de serra, aperte novamente o parafuso de fixação (42).

O sistema de encaixe flexível dos apoios para as peças (17) permite uma ampla gama de variantes de prolongamento ou alargamento.

- Consoante a necessidade, insira o apoio para as peças (17) nos encaixes (44) na ferramenta elétrica ou nos encaixes (45) do segundo apoio para as peças.

- Nunca transporte a ferramenta elétrica pelos apoios para as peças.
  Ao transportar a ferramenta elétrica utilize apenas os dispositivos de transporte.

##

Ao serrar ângulos de meia-esquadria verticais tem de se remover o carril limitador (19) ajustável esquerdo ou direito.

- Solte os parafusos de orelhas (38).
- Remova o carril limitador ajustável (19).

Depois de serrar o ângulo de meia-esquadria vertical, volte a colocar o carril limitador ajustável (19) e aperte os parafuso de orelhas (38).

##

A peça a ser trabalhada deverá ser sempre firmemente fixa, para assegurar uma segurança ideal de trabalho.
Não trabalhar em peças que sejam demasiadamente pequenas para serem fixas.

### Fixação vertical

- Pressione a peça firmemente contra os carris limitadores (18) e (19).
- Insira o grampo fornecido (20) num dos furos (39) previstos para o efeito.
- Solte o parafuso de orelhas (51) e adapte o grampo à peça a ser trabalhada. Reaperte o parafuso de orelhas.
- Aperte o tirante roscado (52) fixando assim a peça a ser trabalhada.

### Fixação horizontal

- Desaperte o parafuso de orelhas (53) e desmonte o grampo.
- Insira o grampo «reduzido» (20) com o pino (54) num dos furos (28) previstos para o efeito.
- Pressione bem a peça sobre a mesa de serra (29).
- Aperte o tirante roscado (52) fixando assim a peça a ser trabalhada.

### Soltar a peça a ser trabalhada

- Para soltar o grampo, rode a haste roscada (52) para a esquerda.