# Tekniske data

Kapp- og gjæringssag |  | GCM 254 D
--- | --- | ---
Artikkelnummer |  | ‎ ‎3 601 M53 0..‎
Opptatt effekt | W | 1800
Tomgangsturtall | o/min | 4800
Lasertype | nm | 650
| mW | < 1
Laserklasse |  | 2
Vekt | kg | 17,9
Kapslingsgrad |  | / II
Egnede sagbladmål
Sagbladdiameter | mm | 254
Stambladtykkelse | mm | 1,4−2,5
Maks. sagebredde | mm | 3
Boringsdiameter | mm | 30

Tillatte emnemål (maksimums-/minimumsmål): se Godkjente arbeidsstykkemål

Angivelsene gjelder for merkespenning [U] på 230 V. Ved avvikende spenning og på utførelser for bestemte land kan disse angivelsene variere.

Apparatet oppfyller krav i henhold til IEC 61000-3-11 og er underlagt betinget tilkobling. Apparatet kan føre til sporadiske spenningssvingninger under ugunstige strømforhold.. Impedansen for dette apparatet er satt til Zactual = 0,094 Ω. Brukeren må forsikre seg om at tilkoblingspunktet med impedansen Zmax, som apparatet skal plugges til, oppfyller impedanskravet: Zactual ≥ Zmax. Hvis Zmax er ukjent, finn Zmax i samråd med nettverksleverandøren eller forsyningsmyndighetene.

Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.