# Seguro para el transporte (ver figura E)

El seguro para el transporte (25) le permite un manejo más fácil de la herramienta eléctrica al transportarla a diferentes lugares de aplicación.

## Desenclavamiento del seguro de la herramienta eléctrica (posición de trabajo)

- Presione el brazo de la herramienta por la empuñadura (5) ligeramente hacia abajo para liberar el seguro para el transporte (25).
- Tire totalmente hacia afuera el seguro para el transporte (25).
- Guíe lentamente, hacia arriba, el brazo de la herramienta.

## Enclavamiento del seguro de la herramienta eléctrica (posición de transporte)

- Suelte el tornillo de apriete (1), en caso que éste atasque el dispositivo de tracción (2). Tire el brazo de la herramienta totalmente hacia adelante y apriete de nuevo el tornillo de apriete para bloquear el dispositivo de tracción.
- Enrosque el tornillo de ajuste (23) totalmente hacia arriba.
- Para bloquear la mesa de corte (29), apretar el mango de bloqueo (12).
- Vire hacia abajo el brazo de la herramienta por el asidero (5), hasta que se deje apretar totalmente hacia el interior el seguro de retención para el transporte (25).

El brazo de la herramienta queda entonces enclavado de forma segura para el transporte.