# Az alapbeállítások ellenőrzése és beállítása

A precíz vágások biztosítására az elektromos szerszám alapbeállításait intenzív használat után ellenőrizni kell és szükség esetén újra be kell állítani.
Ehhez tapasztalatra és egy megfelelő célszerszámra van szükség.

Egy Bosch vevőszolgálat ezt a munkát gyorsan és megbízhatóan elvégzi.

##

- Hozza munkahelyzetbe az elektromos kéziszerszámot.
- Fordítsa el a fűrészasztalt (29) a 0°-os bevágáshoz (15). A karnak érezhetően be kell pattannia a bevágásba.
- Húzza felfelé a reteszelőgombot (13).
- Forgassa a beállítógombot (21) enyhén balra, és fordítsa a szerszámkart jobbról a 0°-pozíció fölé, amíg az hallhatóan be nem reteszel a 0°-pozícióba.
- Ismét nyomja le a reteszelőgombot (13).

### Ellenőrzés (lásd T1 ábra)

- Állítsa a 90°-os sarokháromszöget (62) egyvonalba a fűrészlappal (49) a fűrészasztal (29) és a fűrészlap közé a fűrészasztalra (29).

A sarokháromszög szárának teljes hosszúságában egy síkban kell lennie a (49) fűrészlappal.

### Beállítás (lásd T2 ábra)

- Lazítsa ki az ütközőcsavar ellenanyáját (63) egy a kereskedelemben kapható gyűrű- vagy villáskulccsal.
- Forgassa el annyira be vagy ki az ütközőcsavart (63), hogy a sarokháromszög (62) szára a teljes hossza mentén egy vonalban legyen a fűrészlappal.
- Ismét nyomja le a reteszelőgombot (13).
- Ezután húzza meg ismét szorosra az ütközőcsavar ellenanyáját (63).

Ha a szögmérő (55) a beállítás után nincs egy vonalban a skála 0°-jelölésével (56), oldja ki egy a kereskedelemben szokványosan kapható kereszthornyos csavarhúzóval a csavart (65), és állítsa be a 0°-jelölésnek megfelelően a szögmérőt (lásd W ábra).

##

- Hozza munkahelyzetbe az elektromos kéziszerszámot.
- Fordítsa el a fűrészasztalt (29) a 0°-os bevágáshoz (15). A karnak érezhetően be kell pattannia a bevágásba.
- Távolítsa el a jobb oldali (19) beállítható ütközősínt.
- Forgassa el a jobb oldali (41) ütközőt, amíg a berendezés a 45°-os gérszögnek a nyíllal jelzett helyzetében beugrik a reteszelési helyzetbe.
- Húzza felfelé a reteszelőgombot (13).
- Forgassa a beállítógombot (21) balra, és fordítsa el a szerszámkart a fogantyúnál (5) fogva ütközésig jobbra.

### Ellenőrzés (lásd U1 ábra)

- Állítsa a 45°-os sarokháromszöget (62) egyvonalba a fűrészlappal (49) a fűrészasztal (29) és a fűrészlap közé jobbra a fűrészasztalra.

A sarokháromszög szárának teljes hosszúságában egy síkban kell lennie a fűrészlappal (49).

### Beállítás (lásd U2 ábra)

- Lazítsa ki az ütközőcsavar ellenanyáját (40) egy a kereskedelemben kapható gyűrű- vagy villáskulccsal.
- Forgassa el annyira be vagy ki az ütközőcsavart (40), hogy a sarokháromszög (62) szára a teljes hossza mentén egy vonalban legyen a fűrészlappal.
- Ismét nyomja le a reteszelőgombot (13).
- Ezután húzza meg ismét szorosra az ütközőcsavar ellenanyáját (40).

Ha a beállítás után a szögmérő (55) nincs egy vonalban a skála (56) 45°-jelével, akkor először ellenőrizze még egyszer a függőleges gérszög és a szögkijelző 0°-beállítását. Ezután ismételje meg a függőleges 45°-os gérszög beállítását.

##

- Hozza a szállítási helyzetbe az elektromos kéziszerszámot.
- Oldja ki a rögzítőgombot (12), ha az meg van szorítva.
- Nyomja le a reteszelőgombot (11), és fordítsa a fűrészasztalt (29) a 0°-os bevágásig (15).
- Engedje el ismét a reteszelőgombot (11). A fűrészasztalnak érezhetően be kell pattannia a bevágásba.
- Távolítsa el az állítható ütközősíneket (19).

### Ellenőrzés (lásd a V1 ábrát)

- Helyezze a 90°-os sarokháromszöget (62) egyvonalba a fűrészlappal (49) az ütközősín (18) és a fűrészlap közé a fűrészasztalra (29).

A sarokháromszög szárának teljes hosszúságában egy síkban kell lennie az ütközősínnel.

### Beállítás (lásd V2 ábra)

- Lazítsa ki valamennyi belső hatlapos fejű csavart (64) a készülékkel szállított belső hatlapos kulccsal (24).
- Forgassa el annyira az ütközősínt (18), hogy az a sarokháromszög teljes hossza mentén hozzásimuljon.
- Húzza meg ismét szorosra a csavarokat.

##

- Húzza felfelé a reteszelőgombot (13).
- Forgassa a beállítógombot (21) enyhén balra, és fordítsa a szerszámkart jobbról a 0°-pozíció fölé, amíg az hallhatóan be nem reteszel a 0°-pozícióba.
- Ismét nyomja le a reteszelőgombot (13).

### Ellenőrzés

A szögmérőnek (55) egy vonalba kell esnie a 0°‑jelöléssel a skálán (56).

### Beállítás

- Lazítsa ki egy laposfejű csavarhúzóval a csavart (65), és állítsa be a 0°-jel mentén a szögkijelzést.
- Húzza meg ismét feszesre a csavart.

##

- Hozza munkahelyzetbe az elektromos kéziszerszámot.
- Forgassa el a (29) fűrészasztalt a (15) 0°-os bevágáshoz. A karnak érezhetően be kell pattannia a bevágásba.

### Ellenőrzés

A (14) szögmérőnek egy vonalba kell esnie a 0°‑jelöléssel a (30) skálán.

### Beállítás

- Lazítsa ki egy kereszthornyos csavarhúzóval a (66) csavart és állítsa be a 0°-jel mentén a szögkijelzést.
- Húzza meg ismét feszesre a csavart.