# Kontrollera och justera grundinställningar

För att kunna garantera exakta snitt måste efter intensiv användning elverktygets grundinställningar kontrolleras och eventuellt justeras.
För detta behövs erfarenhet och lämpliga specialverktyg.

En auktoriserad Bosch-servicestation kan snabbt och tillförlitligt utföra dessa arbeten.

##

- Ställ elverktyget i arbetsläge.
- Vrid sågbordet (29) fram till jacket (15) för 0°. Spaken ska snäppa fast märkbart i spåret.
- Dra låsknappen (13) uppåt.
- Vrid ställknappen (21) lätt åt vänster och vrid verktygsarmen från höger över 0°-positionen tills den hakar fast hörbart i 0°-positionen.
- Tryck låsknappen (13) neråt igen.

### Kontrollera (se bild T1)

- Ställ vinkeltrekanten (62) med 90°-vinkeln parallellt med sågklingan (49) mellan sågbordet (29) och sågklingan på sågbordet (29).

Vinkeltrekantens ben ska vara parallella med sågklingans (49) hela längd.

### Ställa in (se bild T2)

- Lossa anslagsskruvarnas (63) med en vanlig ring- eller U-nyckel.
- Skruva in eller ut anslagsskruven (63) tills vinkeltrekantens ben (62) är parallella med hela sågklingans längd.
- Tryck låsknappen (13) neråt igen.
- Därefter drar du åt anslagsskruvens (63) låsmutter igen.

Om vinkelindikatorn (55) efter utförd inställning inte ligger i linje med 0°-märket på skalan (56), lossa skruven (65) för vinkelindikatorn med vanlig krysspårmejsel och rikta in vinkelindikatorn längs 0°-markeringen (se bild W).

##

- Ställ elverktyget i arbetsläge.
- Vrid sågbordet (29) fram till jacket (15) för 0°. Spaken ska snäppa fast märkbart i spåret.
- Ta bort den högra inställningsbara anslagsskenan (19).
- Vrid det högra anslaget (41) tills standard-geringsvinkeln 45° hakar i vid pilmarkeringen.
- Dra låsknappen (13) uppåt.
- Vrid ställknappen (21) åt höger och vrid verktygsarmen i handtaget (5) till anslag.

### Kontrollera (se bild U1)

- Ställ vinkeltrekanten (62) med 45°-vinkeln parallellt med sågklingan (49) mellan sågbordet (29) och sågklingan till höger på sågbordet.

Vinkeltrekantens ben ska vara parallella med sågklingans (49) hela längd.

### Ställa in (se bild U2)

- Lossa anslagsskruvarnas (40) med en vanlig ring- eller U-nyckel.
- Skruva in eller ut anslagsskruven (40) tills vinkeltrekantens ben (62) är parallella med hela sågklingans längd.
- Tryck låsknappen (13) neråt igen.
- Därefter drar du åt anslagsskruvens (40) låsmutter igen.

Om vinkelindikatorn (55) efter utförd inställning inte ligger i linje med 45°-märket på skalan (56), kontrollera först 0°-inställning för den vertikala geringsvinkeln och vinkelindikatorerna. Upprepa sedan inställningen av 45°-geringsvinkeln.

##

- Ställ elverktyget i transportläge.
- Lossa låsknappen (12), om den är åtdragen.
- Tryck låsknappen (11) neråt och vrid sågbordet (29) till spåret (15) för 0°.
- Släpp låsknappen (11) igen. Sågbordet måste haka fast märkbart i spåret.
- Ta bort de justerbara anslagsskenorna (19).

### Kontrollera (se bild V1)

- Lägg vinkeltrekanten (62) med 90°-vinkeln parallellt med sågklingan (49) mellan anslagsskenan (18) och sågklingan på sågbordet (29).

Vinkeltrekantens ben ska vara parallella med anslagsskenans hela längd.

### Ställa in (se bild V2)

- Lossa alla insexkantskruvarna (64) med medföljande sexkantnyckel (24).
- Vrid anslagsskenan (18) tills vinkeltrekanten ligger jämnt över hela längden.
- Dra åter fast skruvarna.

##

- Dra låsknappen (13) uppåt.
- Vrid ställknappen (21) lätt åt vänster och vrid verktygsarmen från höger över 0°-positionen tills den hakar fast hörbart i 0°-positionen.
- Tryck låsknappen (13) neråt igen.

### Kontrollera

Vinkelindikatorn (55) måste ligga i linje med 0°-markeringen på skalan (56).

### Inställning

- Lossa skruven (65) med en krysspårmejsel och rikta in vinkelindikatorn längs 0°-markeringen.
- Dra åter fast skruven.

##

- Ställ elverktyget i arbetsläge.
- Vrid sågbordet (29) fram till urtaget (15) för 0°. Spaken ska kännbart snäppa fast i spåret.

### Kontrollera

Vinkelindikatorn (14) måste ligga i linje med 0°-markeringen på skalan (30).

### Inställning

- Lossa skruven (66) med en krysspårmejsel och rikta in vinkelindikatorn längs 0°-markeringen.
- Dra åter fast skruven.