# Транспортен осигурувач (види слика E)

Транспортниот осигурувач (25) Ви овозможува лесно ракување со електричниот алат при транспорт на различни места на примена.

## Отклучување на електричниот алат (работна позиција)

- Притиснете ја надолу дршката на рачката на алатот (5), за да го ослободи транспортниот осигурувач (25).
- Притоа, целосно извлечете го нанадвор транспортниот осигурувач (25).
- Полека водете ја рачката на алатот нагоре.

## Прицврстување на електричниот алат (позиција за транспорт)

- Олабавете ја завртката за фиксирање (1), ако го заглавува механизмот за влечење (2). Извлечете го кракот на алатот целосно нанапред и повторно затегнете ја завртката за фиксирање за блокирање на механизмот за влечење.
- Завртете ја завртката за подесување (23) сосема нагоре.
- За фиксирање на масата за пила (29) затегнете го копчето за фиксирање (12).
- Повлечете го кракот на алатот на рачката (5) надолу, додека транспортниот осигурувач (25) целосно не се притисне навнатре.

Сега кракот на алатот е безбедно блокиран за транспорт.