# Dados técnicos

## Europa

Serra para painéis |  | GCM 254 D
--- | --- | ---
Número de produto |  | ‎ ‎3 601 M53 0..‎
Potência nominal absorvida | W | 1800
N.º de rotações em vazio | r.p.m. | 4800
Tipo de laser | nm | 650
| mW | < 1
Classe de laser |  | 2
Peso | kg | 17,9
Classe de proteção |  | / II
Medidas de discos de serra apropriados
Diâmetro do disco de serra | mm | 254
Espessura da base do disco | mm | 1,4−2,5
Largura de corte máx. | mm | 3
Diâmetro do furo | mm | 30

Dimensões admissíveis da peça (máximo/mínimo): ver Dimensões admissíveis da peça a ser trabalhada

Os dados aplicam-se a uma tensão nominal [U] de 230 V. Com tensões divergentes e em versões específicas do país, estes dados podem variar.

O aparelho cumpre aos requisitos IEC 61000-3-11 e está sujeito a conexão condicional. O aparelho pode causar flutuações ocasionais de voltagem sob condições de energia desfavoráveis. A impedância deste aparelho está definida como Zatual = 0,094 Ω. O utilizador tem de assegurar que o ponto de conexão, com a impedância Zmáx., onde o aparelho deve ser conectado cumpre o requisito de impedância: Zatual ≥ Zmáx.. Se Zmáx. é desconhecido, determine Zmáx. em consulta com o fornecedor da rede ou autoridade de fornecimento.

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.

## Ásia/África

Serra para painéis |  | GCM 254 D
--- | --- | ---
Número de produto |  | ‎ ‎3 601 M53 0..‎
Potência nominal absorvida | W | 1800
N.º de rotações em vazio | r.p.m. | 4800
Tipo de laser | nm | 650
| mW | < 1
Classe de laser |  | 2
Peso | kg | 17,9
Classe de proteção |  | / II
Medidas de discos de serra apropriados
Diâmetro do disco de serra | mm | 254
Espessura da base do disco | mm | 1,4−2,5
Largura de corte máx. | mm | 3
Diâmetro do furo | mm | 25,4

Dimensões admissíveis da peça (máximo/mínimo): ver Dimensões admissíveis da peça a ser trabalhada

Os dados aplicam-se a uma tensão nominal [U] de 230 V. Com tensões divergentes e em versões específicas do país, estes dados podem variar.

O aparelho cumpre aos requisitos IEC 61000-3-11 e está sujeito a conexão condicional. O aparelho pode causar flutuações ocasionais de voltagem sob condições de energia desfavoráveis. A impedância deste aparelho está definida como Zatual = 0,094 Ω. O utilizador tem de assegurar que o ponto de conexão, com a impedância Zmáx., onde o aparelho deve ser conectado cumpre o requisito de impedância: Zatual ≥ Zmáx.. Se Zmáx. é desconhecido, determine Zmáx. em consulta com o fornecedor da rede ou autoridade de fornecimento.

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.