# Ettevalmistus tööks

Täpsete lõigete tagamiseks tuleb elektrilise tööriista põhiseadeid intensiivse kasutamise järel kontrollida ja vajaduse korral seada.
Selleks on vaja kogemusi ja vastavaid eritööriistu.

Boschi volitatud klienditeeninduses tehakse need tööd kiiresti ja usaldusväärselt.

##

Pikad ja rasked töödeldavad detailid tuleb vabast otsast toestada.

Sealauda saab saelaua pikenduste (16) abil vasakule ja paremale pikendada.

- Vabastage fikseerimiskruvi (42).
- Tõmmake saelaua pikendus (16) soovitud pikkusele välja.
- Saelaua pikenduse fikseerimiseks pingutage uuesti fikseerimiskruvi (42).

Töödeldava detaili tugede (17) paindlik kinnitussüsteem võimaldab teil kasutada mitmeid pikendus- või laiendusvariante.

- Paigaldage vastavalt vajadusele töödeldava detaili tugi (17) kinnituskohtadele (44) elektrilisel tööriistal või kinnituskohtadele (45) teisel töödeldava detaili toel.

- Ärge kandke elektrilist tööriista mitte kunagi töödeldava detaili tugedest haarates.
  Elektrilise tööriista transportimisel kasutage alati ainult transpordiseadiseid.

##

Vertikaalsete kaldenurkade saagimisel peate vasak- või parempoolse reguleeritava tugirööpa (19) eemaldama.

- Päästke lahti tiibkruvid (38).
- Eemaldage reguleeritav tugirööbas (19).

Vertikaalsete kaldenurkade saagimise järel pange reguleeritav tugirööbas (19) jälle kohale ja pingutage tiibkruvid (38) tugevalt.

##

Optimaalse tööohutuse tagamiseks tuleb töödeldav detail alati kinnitada.
Ärge töödelge detaile, mis on kinnitamiseks liiga väikesed.

### Vertikaalne fikseerimine

- Suruge toorik tugevalt vastu tugirööpaid (18) ja (19).
- Asetage tarnekomplekti kuuluv pitskruvi (20) ühte selleks ette nähtud avadest (39).
- Vabastage tiibkruvi (51) ja sobitage pitskruvi toorikuga. Keerake tiibkruvi uuesti kinni.
- Pingutage keermestatud varras (52) kõvasti kinni ja fikseerige niiviisi toorik.

### Horisontaalne fikseerimine

- Keerake tiibkruvi (53) välja ja lahutage pitskruvi pooled.
- Nüüd asetage «vähendatud» pitskruvi (20) sõrmega (54) ühte selleks ette nähtud puuravadest (28).
- Suruge töödeldav detail tugevalt saelauale (29).
- Pingutage keermestatud varras (52) tugevalt ja fikseerige niiviisi töödeldav detail.

### Töödeldava detaili vabastamine

- Pitskruvi lahtipäästmiseks pöörake keermestatud varrast (52) vastupäeva.