# Підготовка до роботи

З метою точного розпилювання, після інтенсивної експлуатації електроінструмента треба перевірити його базові параметри та за потреби підкорегувати їх.
Для цього потрібний досвід та відповідний спеціальний інструмент.

Майстерня Bosch виконує таку роботу швидко і надійно.

##

Довгі та важкі заготовки потрібно підперти або підкласти що-небудь під них.

Стіл можна подовжити вліво і вправо за допомогою подовжувачів стола (16).

- Відпустіть затискний гвинт (42).
- Витягніть подовжувач стола (16) на необхідну довжину назовні.
- Щоб зафіксувати подовжувач стола затисніть затискний гвинт (42) знову.

Гнучка система вставляння опори заготовки (17) надає можливість різноманітних варіантів подовження або розширення.

- За потреби встроміть опору заготовки (17) у кріплення (44) на електроінструменті або у кріплення (45) другої опори заготовки.

- Ніколи не носіть електроінструмент, тримаючи за опору заготовки.
  Для транспортування електроінструмента користуйтеся лише транспортним приладдям.

##

Для розпилювання під вертикальним кутом ліву або праву пересувну упорну планку (19) треба прибрати.

- Відкрутіть гвинти-баранчики (38).
- Зніміть пересувну упорну планку (19).

Після розпилювання під вертикальним кутом встановіть пересувну упорну планку (19) на місце і затягніть гвинти-баранчики (38).

##

Щоб забезпечити оптимально безпечну роботу, треба завжди добре затискувати оброблювальну заготовку.
Не обробляйте заготовки, які неможливо затиснути через їх малі розміри.

### Вертикальна фіксація

- Із силою притисніть оброблювану заготовку до упорних планок (18) і (19).
- Встроміть додану струбцину (20) в один з передбачених отворів (39).
- Відпустіть гвинт-баранчик (51) і припасуйте струбцину до оброблювальної деталі. Знову затягніть гвинт-баранчик.
- Туго затягніть стрижень з різьбою (52) і зафіксуйте таким чином заготовку.

### Горизонтальна фіксація

- Відкрутіть гвинт-баранчик (53) і розсуньте струбцину.
- Встроміть тепер «зменшену» струбцину (20) за допомогою штифтів (54) в один з передбачених отворів (28).
- Щільно притисніть заготовку до пиляльного столу (29).
- Туго затягніть стрижень з різьбою (52) і зафіксуйте таким чином заготовку.

### Відпускання заготовки

- Для відпускання струбцини поверніть стрижень з різьбою (52) проти стрілки годинника.