# Käyttöönotto

- Huomioi sähköverkon jännite! Virtalähteen jännitteen tulee vastata sähkötyökalun laitekilvessä olevia tietoja.

- Kiristä ennen sahaamista lukkonuppi (12) ja paina lukituspainike (13) alas. Muuten sahanterä saattaa kantata työkappaleessa.

## Käynnistys (katso kuva L)

- Kun haluat käynnistää sähkötyökalun, paina ensin käynnistysvarmistinta (6). Paina tämän jälkeen käynnistyskytkin (35) pohjaan.

Huomautus: turvallisuussyistä käynnistyskytkintä (35) ei voi lukita käytön aikana, vaan sitä pitää painaa koko ajan.

## Sammutus

- Sammuta työkalu vapauttamalla käynnistyskytkin (35).