# Transportavimo apsauga (žr. E pav.)

Naudojant transportavimo apsaugą (25), elektrinį įrankį lengviau transportuoti į įvairias eksploatavimo vietas.

## Prietaiso atblokavimas (darbinė padėtis)

- Rankena (5) lenkite prietaiso svertą šiek tiek žemyn, kad atblokuotumėte transportavimo apsaugą (25).
- Transportavimo apsaugą (25) visiškai ištraukite.
- Lėtai kelkite prietaiso svertą aukštyn.

## Prietaiso užblokavimas (transportavimo padėtis)

- Atlaisvinkite fiksuojamąjį varžtą (1), jei traukiamasis įtaisas (2) stringa. Įrankio svertą kiek galima patraukite pirmyn ir, norėdami užfiksuoti traukiamąjį įtaisą, fiksuojamąjį važtą vėl užveržkite.
- Reguliavimo varžtą kiek galima išsukite į viršų (23).
- Kad užfiksuotumėte pjovimo stalą (29) užveržkite fiksuojamąją rankenėlę (12).
- Prietaiso svertą už rankenos (5) lenkite žemyn tol, kol transportavimo apsaugą (25) bus galima visiškai įstumti vidun.

Dabar prietaiso svertas yra saugiai užfiksuotas transportavimui.