# Comprobación y reajuste del ajuste básico

Si la herramienta eléctrica ha estado sometida a un uso intenso, deberá verificarse y reajustarse, dado el caso, para garantizar un corte exacto.
Para ello se requiere cierta experiencia y la correspondiente herramienta especial.

El servicio técnico Bosch realiza este trabajo rápida y concienzudamente.

##

- Coloque la herramienta eléctrica en la posición de trabajo.
- Gire la mesa de corte (29) hasta la entalladura (15) de 0°. La palanca debe enclavar en la entalladura perceptiblemente.
- Pulse la tecla de bloqueo (13) hacia arriba.
- Gire el botón de ajuste (21) ligeramente hacia la izquierda y gire el brazo de la herramienta desde la derecha sobre la posición 0° hasta que encaje de forma audible en la posición 0°.
- Vuelva a pulsar la tecla de bloqueo (13) hacia abajo.

### Control (ver figura T1)

- Coloque el triángulo angular (62) con el ángulo de 90° a ras de la hoja de sierra (49) entre la mesa de corte (29) y la hoja de sierra sobre la mesa de corte (29).

La pata del triángulo angular debe quedar enrasada con la hoja de sierra (49) en toda la longitud.

### Reajuste (ver figura T2)

- Suelte la contratuerca del tornillo de tope (63) con una llave anular o llave de boca común.
- Gire el tornillo de tope (63) hacia dentro o hacia fuera, hasta que la pata del triángulo angular (62) quede enrasada con la hoja de sierra en toda su longitud.
- Vuelva a pulsar la tecla de bloqueo (13) hacia abajo.
- A continuación, apriete de nuevo la contratuerca del tornillo de tope (63).

Si tras el ajuste, el indicador de ángulos (55) no se encuentra en una línea con la marca de 0° de la escala (56), suelte el tornillo (65) con un destornillador de estrella corriente en el comercio y ajuste el indicador de ángulos a lo largo de la marca 0° (ver figura W).

##

- Coloque la herramienta eléctrica en la posición de trabajo.
- Gire la mesa de corte (29) hasta la entalladura (15) de 0°. La palanca debe enclavar en la entalladura perceptiblemente.
- Retire la regleta de tope ajustable derecha (19).
- Gire el tope derecho (41), hasta que encastre el tope de inglete estándar de 45° en la marca de flecha.
- Pulse la tecla de bloqueo (13) hacia arriba.
- Gire el botón de ajuste (21) hacia la izquierda y gire el brazo de la herramienta por la empuñadura (5) hacia la izquierda hasta el tope.

### Control (ver figura U1)

- Coloque el triángulo angular (62) con el ángulo de 45° a ras de la hoja de sierra (49) entre la mesa de corte (29) y la hoja de sierra a la derecha sobre la mesa de corte .

La pata del triángulo angular debe quedar enrasada con la hoja de sierra (49) en toda la longitud.

### Reajuste (ver figura U2)

- Suelte la contratuerca del tornillo de tope (40) con una llave anular o llave de boca común.
- Gire el tornillo de tope (40) hacia dentro o hacia fuera, hasta que la pata del triángulo angular (62) quede enrasada con la hoja de sierra en toda su longitud.
- Vuelva a pulsar la tecla de bloqueo (13) hacia abajo.
- A continuación, apriete de nuevo la contratuerca del tornillo de tope (40).

Si, tras del reajuste, el indicador de ángulo (55) no estuviese alineado con la marca de 45° de la escala (56), compruebe de nuevo el ajuste de 0° para el ángulo de inglete vertical en primer lugar y, después, los indicadores de ángulos. Repita entonces el ajuste del ángulo de inglete vertical de 45°.

##

- Coloque la herramienta eléctrica en la posición de transporte.
- Suelte el mango de bloqueo (12), si estaba apretado.
- Presione la tecla de bloqueo (11) hacia abajo y gire la mesa de corte (29) hasta la entalladura (15) para 0°.
- Suelte de nuevo la tecla de bloqueo (11). La mesa de corte debe encajar en la entalladura de forma audible.
- Retire las regletas de tope ajustables (19).

### Comprobación (ver figura V1)

- Coloque el triángulo angular (62) con el ángulo de 90° a ras de la hoja de sierra (49) entre la regleta tope (18) y la hoja de sierra sobre la mesa de corte (29).

La pata del triángulo angular debe quedar enrasada con la regleta tope en toda la longitud.

### Reajuste (ver figura V2)

- Suelte todos los tornillos con hexágono interior (64) con la llave macho hexagonal (24) adjunta al suministro.
- Gire la regleta tope (18), hasta que el triángulo angular quede enrasado en toda la longitud.
- Apriete los tornillos.

##

- Pulse la tecla de bloqueo (13) hacia arriba.
- Gire el botón de ajuste (21) ligeramente hacia la izquierda y gire el brazo de la herramienta desde la derecha sobre la posición 0° hasta que encaje de forma audible en la posición 0°.
- Vuelva a pulsar la tecla de bloqueo (13) hacia abajo.

### Control

El indicador de ángulo (55) debe estar en una línea con la marca de 0° de la escala (56).

### Reajuste

- Suelte el tornillo (65) con el destornillador de estrella y ajuste el indicador de ángulo a lo largo de la marca de 0°.
- A continuación, apriete el tornillo.

##

- Coloque la herramienta eléctrica en la posición de trabajo.
- Gire la mesa de cortar (29) hasta la muesca (15) de 0°. La palanca debe enclavar en la muesca perceptiblemente.

### Control

El indicador de ángulo (14) debe estar en una línea con la marca de 0 mm de la escala (30).

### Reajuste

- Suelte el tornillo (66) con el destornillador de estrella y ajuste el indicador de ángulo a lo largo de la marca de 0°.
- A continuación, apriete el tornillo.